Номер разрешения	11-02-002-2018
	дата выдачи	8 января 2018 г.
	действительно	7 января 2023 г.
	Выдано	Научно-техническому республиканскому унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5, к. 20
	На право:	На право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов в случаях, порядке и 
	сроки, установленные актами законодательства в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-013-2018
	дата выдачи	29 января 2018 г.
	действительно	28 января 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ ШТАМПОВОК»
	Адрес	Республика Беларусь, 222160, Минская область, г. Жодино, 
	На право:	На право изготовления технических устройств для собственных нужд, предназначенных для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве

Перечень и технические характеристики:
Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры: Г/П- Q, тн; Длина- L, м	Примечание	
Строп
канатный	одноветвевой	1СК	Q - от 0,32 до 7
L - от 1,0 до 5,5	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые.
Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
канатный	двухветвевой	2СК	Q - от 0,32 до 7
L - от 1,0 до 5,5	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые.
Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
канатный	трёхветвевой	3СК	Q - от 0,32 до 18,0
L - от 1,0 до 5,0	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые.
Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
канатный	четырёхветвевой	4СК	Q - от 0,32 до 24,0
L - от 1,0 до 3,6	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые.
Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
канатный	ветвь канатная

двухпетлевой	ВК,

СКП	Q - от 0,32-12,5
L - от 1,0 до 5,0	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые.
Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	одноветвевой	1СЦ	Q - от 0,12-10,8
L - от 1,0 до 4,5	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	двухветвевой	2СЦ	Q -от 0,18-18
L - от 1,0 до 5,0	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	трехветвевой	3СЦ	Q - от 0,12-28            L - от 1,0 до 4,5          	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	четырёхветвевой	4СЦ	Q - от 0,32-7
L - от 1,0 до 4,5	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	ветвь цепная	ВЦ	Q- от 0,12-10,8
L- от 1,0 до 6,0	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья, Типы. Конструкция и размеры»	
Строп
цепной	ветвь цепная
двухкольцевая	ВЦ-К2	Q - от 0,12-37
L - от 1,0 до 6,0	СТП 179.098-2012 «Стропы грузовые. Технические требования» СТП 179.099-2001 «Стропы грузовые. Звенья. Типы. Конструкция и размеры»	
Траверсы	Трубная
Швеллер	тип 1 –
     тип 4	Q - от 0,2 до 18
L - от 1,0 до 4,5	СТП 179.100-2012 «Траверсы грузовые. Технические требования»	
Тара: контейнер,
поддон, бадьи для
мелкоштучных грузов и сыпучих
материалов
	Тара типа 1
Тара типа 2
Тара типа 3	ящичная	Q - от 0,5 до 10
Q - от 0,5 до 10
Q - от 0,5 до 10	СТП 4.15-052-2012 «Порядок проектирования, изготовления, учета, эксплуатации и ремонта производственной тары»	
	Тара
специальная	для облоя	Q - от 0,5 до 20	СТП 4.15-052-2012 «Порядок проектирования, изготовления, учета, эксплуатации и ремонта
производственной тары»	

	Номер разрешения	11-02-019-2018
	дата выдачи	12 февраля 2018 г.
	действительно	11 февраля 2023 г.
	Выдано	Транспортному республиканскому унитарному предприятию «Витебское отделение Белорусской железной дороги»
	Адрес	Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 10
	На право:	На право изготовления (без применения сварки, для собственных нужд) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности	
	(Данный вид работ осуществляет Транспортное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусской 
	железной дороги» на базе восстановительного поезда Витебск, расположенное по адресу: г. Витебск, Жлобинский парк,15)

Перечень и технические характеристики:
Наименование	Модель 	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Стропы грузовые канатные  – одноветвевые	1СК	1СК-0,32	Грузоподъёмность, т – 0,32
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		1СК-0,4	Грузоподъёмность, т – 0,40
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-0,5	Грузоподъёмность, т – 0,50
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-0,8	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		1СК-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		1СК-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		1СК-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		1СК-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		1СК-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		1СК-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		1СК-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		1СК-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		1СК-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		1СК-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 2000-10000		
Стропы грузовые канатные – двухветвевые	2СК	2СК-0,4	Грузоподъёмность, т – 0,40
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		2СК-0,5	Грузоподъёмность, т – 0,50
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		2СК-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		2СК-0,8	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		2СК-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		2СК-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		2СК-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 1100-10000		
		2СК-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		2СК-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		2СК-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 1400-10000		
		2СК-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		2СК-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		2СК-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		2СК-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
Стропы грузовые канатные – двухветвевые	2СК	2СК-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		2СК-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		2СК-16,0	Грузоподъёмность, т – 16,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
Стропы грузовые канатные - трехветвевые	3СК	3СК-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		3СК-0,8	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		3СК-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		3СК-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		3СК-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		3СК-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		3СК-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		3СК-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 1600-10000		
		3СК-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 1600-10000		
		3СК-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 1600-10000		
		3СК-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 1700-10000		
		3СК-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 1700-10000		
		3СК-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 2200-10000		
		3СК-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 2200-10000		
		3СК-16,0	Грузоподъёмность, т – 16,00
Длина стропа, мм – 2200-10000		
		3СК-20,0	Грузоподъёмность, т – 20,00
Длина стропа, мм – 2200-10000		
Стропы грузовые канатные – четырехветвевые
	4СК (исполнение 1)	4СК1-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		4СК1-0,8	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		4СК1-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 1000-5000		
		4СК1-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		4СК1-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 1200-10000		
		4СК1-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 1300-10000		
		4СК1-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 1300-10000		
		4СК1-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 1300-10000		
		4СК1-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 1600-10000		
Стропы грузовые канатные – четырехветвевые
	4СК (исполнение 1)	4СК1-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 1600-10000		
		4СК1-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 1600-10000		
		4СК1-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 1800-10000		
		4СК1-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 1800-10000		
		4СК1-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 1800-10000		
		4СК1-16,0	Грузоподъёмность, т – 16,00
Длина стропа, мм – 2500-10000		
		4СК1-20,0	Грузоподъёмность, т – 20,00
Длина стропа, мм – 2500-10000		
		4СК1-25,0	Грузоподъёмность, т – 25,00
Длина стропа, мм – 2500-10000		
Стропы грузовые канатные – двухпетлевые	СКП (исполнение 1)	СКП1-0,32	Грузоподъёмность, т – 0,32
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,36	Грузоподъёмность, т – 0,36
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,4	Грузоподъёмность, т – 0,40
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,45	Грузоподъёмность, т – 0,45
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,5	Грузоподъёмность, т – 0,50
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,56	Грузоподъёмность, т – 0,56
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКП1-0,70	Грузоподъёмность, т – 0,70
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-0,80	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-0,90	Грузоподъёмность, т – 0,90
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,1	Грузоподъёмность, т – 1,10
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,4	Грузоподъёмность, т – 1,40
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-1,8	Грузоподъёмность, т – 1,80
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКП1-2,25	Грузоподъёмность, т – 2,25
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-2,8	Грузоподъёмность, т – 2,80
Длина стропа, мм – 3000-10000		
Стропы грузовые канатные – двухпетлевые	СКП (исполнение 1)	СКП1-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-3,6	Грузоподъёмность, т – 3,60
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-4,5	Грузоподъёмность, т – 4,50
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-5,6	Грузоподъёмность, т – 5,60
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКП1-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-7,0	Грузоподъёмность, т – 7,00
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-9,0	Грузоподъёмность, т – 9,00
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-11,0	Грузоподъёмность, т – 11,00
Длина стропа, мм – 4000-10000		
		СКП1-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 4000-10000		
Стропы грузовые канатные – кольцевые	СКК (исполнение 1)	СКК1-0,32	Грузоподъёмность, т – 0,32
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,36	Грузоподъёмность, т – 0,36
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,4	Грузоподъёмность, т – 0,40
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,45	Грузоподъёмность, т – 0,45
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,5	Грузоподъёмность, т – 0,50
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,56	Грузоподъёмность, т – 0,56
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,63	Грузоподъёмность, т – 0,63
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,70	Грузоподъёмность, т – 0,70
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,80	Грузоподъёмность, т – 0,80
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-0,90	Грузоподъёмность, т – 0,90
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-1,0	Грузоподъёмность, т – 1,00
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-1,1	Грузоподъёмность, т – 1,10
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-1,25	Грузоподъёмность, т – 1,25
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-1,4	Грузоподъёмность, т – 1,40
Длина стропа, мм – 1000-10000		
		СКК1-1,6	Грузоподъёмность, т – 1,60
Длина стропа, мм – 1500-10000		
Стропы грузовые канатные – кольцевые	СКК (исполнение 1)	СКК1-1,8	Грузоподъёмность, т – 1,80
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-2,0	Грузоподъёмность, т – 2,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-2,25	Грузоподъёмность, т – 2,25
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-2,5	Грузоподъёмность, т – 2,50
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-2,8	Грузоподъёмность, т – 2,80
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКП1-3,2	Грузоподъёмность, т – 3,20
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКК1-3,6	Грузоподъёмность, т – 3,60
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-4,0	Грузоподъёмность, т – 4,00
Длина стропа, мм – 1500-10000		
		СКК1-4,5	Грузоподъёмность, т – 4,50
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-5,0	Грузоподъёмность, т – 5,00
Длина стропа, мм – 3000-10000		
		СКК1-5,6	Грузоподъёмность, т – 5,60
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-6,3	Грузоподъёмность, т – 6,30
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-7,0	Грузоподъёмность, т – 7,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-8,0	Грузоподъёмность, т – 8,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-9,0	Грузоподъёмность, т – 9,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-10,0	Грузоподъёмность, т – 10,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-11,0	Грузоподъёмность, т – 11,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-12,5	Грузоподъёмность, т – 12,50
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-14,0	Грузоподъёмность, т – 14,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		
		СКК1-16,0	Грузоподъёмность, т – 16,00
Длина стропа, мм – 2000-10000		

	Номер разрешения	11-02-029-2018
	дата выдачи	12 марта 2018 г.
	действительно	11 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Кричевцементношифер»
	Адрес	Республика Беларусь, 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения 
	На право:	На право изготовления съемных грузозахватных приспособлений, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, для собственного использования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза	
	(Данный вид работ осуществляет филиал ОАО «Кричевцементношифер» - «Барановичский комбинат железобетонных конструкций»,
	расположенный по адресу: Брестская область, г. Барановичи, ул. Кирова, 77)
	
Перечень и технические характеристики 
грузозахватных приспособлений:

Наименование	Модель 	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
			Грузоподъемность, т	Длина, мм		
Стропы канатные	Типа 1СК	По ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»	Грузоподъемность 
от 0,32 до 10 	900-4000	Изготовление по ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»	
	Типа 2СК		Грузоподъемность 
от 0,4 до 10	900-4000		
	Типа 3СК		Грузоподъемность 
от 0,63 до 10	900-4000		
	Типа 4СК 
Исполнение 1		Грузоподъемность 
от 0,63 до 10	900-4000		
	Типа СКП 
Исполнение 1		Грузоподъемность 
от 0,22 до 10	1000-4000		
	Типа СКК 
Исполнение 1		Грузоподъемность 
от 0,32 до 10	900-4000		

	Номер разрешения	11-02-042-2018
	дата выдачи	30 марта 2018 г.
	действительно	18 октября 2019 г.
	Выдано	Частному производственному унитарному предприятию «Парковые аттракционы»
	Адрес	Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский с/с, п. Дружный, на территории промплощадки ТЭЦ-5, вспомогательный корпус
	На право:	На право изготовления аттракционов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических характеристик
Наименование	Модель	Технические параметры	Примечание	
Аттракцион	«Сальто»	- относительная высота подъема посадочных мест: 5,6 м;
- линейная скорость перемещения пассажирского модуля: 4,6 м/с;
- количество посадочных модулей: 1;
- количество посадочных мест: 2.	Назначенный (установленный)
срок службы аттракциона – 10 лет	
	«Цепочная карусель «Калейдоскоп»
(обозначение – 
КМ-08)	- относительная высота подъема посадочных мест: 4,5 м;
- линейная скорость перемещения пассажирского модуля: 8,0 м/с;
- количество посадочных модулей: 16;
- количество посадочных мест: 16.	Назначенный (установленный)
срок службы аттракциона – 10 лет	

	Номер разрешения	11-02-043-2018
	дата выдачи	2 апреля 2018 г.
	действительно	18 мая 2023 г.
	Выдано	Научно-техническому производственному кооперативу «НАУКА»
	Адрес	212016, г. Могилев, ул. Актюбинская, 11, офис 1.
	На право:	На право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов

	Номер разрешения	11-02-044-2018
	дата выдачи	3 апреля 2018 г.
	действительно	2 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Белорусское управление механизации»
	Адрес	Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 24-а
	На право:	На право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов, принадлежащих ОАО «Белорусское управление механизации», в случаях, порядке и сроки, установленные актами законодательства в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-052-2018
	дата выдачи	14 апреля 2018 г.
	действительно	13 апреля 2028 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Парк развлечений Дримлэнд»
	Адрес	Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Орловская, д. 80, корп. 1, пом. 3
	На право:	На право эксплуатации (применения) в Республике Беларусь водного аттракциона «Мультислайд» , установленного на объекте строительства «Аквапарк по ул. Орловской в г. Минске», подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности

Технические характеристики:
Наименование	Модель	Обозначение 	Технические параметры	Примечание	
Аттракцион	Горка водная «Мультислайд» (Stream Speed Slides «Н»), производства компании AMUSEMENT LEISURE WORLDWIDE LTD, (Канада)
	МСЛД (6.1с)-К5	Относительная высота спуска –  12,3 м;
Максимальная скорость перемещения – 8,0 м/с
	Дата изготовления – 2002;
Зав. № 3-5К;
Обязательное использование вспомогательных средств для спуска – ковриков;
Назначенный (установленный)
срок службы водной горки – 
10 лет с даты ввода в эксплуатацию (на основании результатов технического диагностирования)	

	Номер разрешения	11-02-054-2018
	дата выдачи	23 апреля 2018 г.
	действительно	22 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «МАПИД»
	Адрес	Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 205
	На право:	На право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений и тары), 
	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности, для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории 
	Евразийского экономического союза
	(Данный вид работ осуществляет филиал Специализированное управление №246 ОАО «МАПИД»)

Перечень и технические характеристики:
Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Стропы канатные	типа 1СК

типа 2СК

типа 3СК

типа 4СК

типа СКП1

типа СКК1	по ГОСТ 25573
«Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»	грузоподъемность от 0,32 т до 12,5 т, 
L 2000 – 6000 мм;

грузоподъемность от 0,4 т до 12,5 т, 
L 2000 – 6000 мм;

грузоподъемность от 0,63 т до 12,5 т, 
L 2000 – 6000 мм;

грузоподъемность от 0,63 т до 12,5 т, 
L 2000 – 6000 мм;

грузоподъемность от 0,32 т до 12,5 т, 
L 2000 – 6000 мм;

грузоподъемность от 0,32 т до 14 т, 
L 2000 – 12000 мм	изготовление 
по ГОСТ 25573
«Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»	
Стропы цепные	типа 1СЦ

типа 2СЦ

типа 3СЦ

типа 4СЦ

типа ВЦ	по ТУ BY 100008115.006-2009 «Стропы грузовые цепные общего назначения»	грузоподъемность от 0,5 т до 12,5 т, 
L 2000 – 12600 мм;

грузоподъемность от 0,63 т до 16 т, 
L 2000 – 12600 мм;

грузоподъемность от 1,0 т до 25 т, 
L 2000 – 13000 мм;

грузоподъемность от 1,25 т до 32 т, 
L 2000 – 13000 мм;
грузоподъемность от 0,5 т до 12,5 т, 
L 2000 – 13000 мм	изготовление 
по ТУ BY 100008115.006-2009 «Стропы грузовые цепные общего назначения»	
Траверсы	-	по ТУ BY 100008115.026-2016 «Траверсы грузоподъемные»	грузоподъемность до 10 т	изготовление 
по ТУ BY 100008115.026-2016 «Траверсы грузоподъемные»	
Тара (контейнер, поддон, бадьи для мелкоштучных и сыпучих материалов), за исключением тары применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды)	типа 1 (ящичная)	по ГОСТ 14861 
«Тара 
производственная. 
Типы» 	исполнение:
1 - с опорами без крышки;
2 - с опорами с крышкой;
3 - с опорами сетчатая без крышки;
4 - с опорами сетчатая с крышкой;
5 - без опор без крышки; 
6 - без опор с крышкой	изготовление 
по ГОСТ 19822 
«Тара производственная. Технические условия»	
	типа 2 (ящичная с опорами с открывающейся стенкой)		исполнение:
1 - без крышки;
2 - с крышкой;
3 - сетчатая без крышки;
4 - сетчатая с крышкой		
	типа 3 (ящичная без опор с открытыми стенками)		исполнение:
1 - с одной открытой стенкой;
2 - с двумя открытыми стенками		
	типа 4 (каркасная)		-		
	тип 5
(стоечная)		-		
	тип 6
(складная)		1 – с опорами и крышкой;
2 – с опорами и крышкой сетчатая		

	Номер разрешения		11-02-058-2018
	дата выдачи	28 апреля 2018 г.
	действительно	27 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу  «Трест Белпромналадка»
	Адрес	220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 8
	На право:	На право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов	
	Указанный вид работ будет осуществлять филиал ОАО «Трест Белпромналадка» - Центральная строительная лаборатория, 
	220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 8, корп. 3.
	
	Номер разрешения	11-02-090-2018
	дата выдачи	4 июля 2018 г.
	действительно	3 июля 2023 г.
	Выдано	Могилевскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Могилевэнерго»
	Адрес	212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3
	На право:	на право изготовления (без применения сварки) конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных 
	приспособлений), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности,  для внутреннего пользования (собственных нужд) без выпуска их в 
	обращение на территории Евразийского экономического союза 
	(Данный вид работ будет выполнять структурное подразделение  РУП «Могилевэнерго» - филиал «Энергоремонт», 
	расположенный по адресу: 212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 9)
	Перечень технических устройств и их технические характеристики

Грузозахватные приспособления – стропы канатные СКП по 
ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»
Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	
Стропы
канатные
двухпетлевые	СКП	СКП-0,32	Грузоподъемность, т - 0,32
Длина стропа, мм - 1350-5000	
		СКП-0,4	Грузоподъемность, т - 0,4
Длина стропа, мм - 1350-5000	
		СКП-0,5	Грузоподъемность, т - 0,5
Длина стропа, мм - 1350-5000	
		СКП-0,63	Грузоподъемность, т - 0,63
Длина стропа, мм - 1350-5000	
		СКП-0,8	Грузоподъемность, т - 0,8
Длина стропа, мм - 2000-5000	
		СКП-1,0	Грузоподъемность, т - 1,0
Длина стропа, мм - 2000-5000	
		СКП-1,25	Грузоподъемность, т - 1,25
Длина стропа, мм - 2000-5000	
		СКП-1,6	Грузоподъемность, т - 1,6
Длина стропа, мм - 2000-5000	
		СКП-2,0	Грузоподъемность, т - 2,0
Длина стропа, мм - 2000-5000	
		СКП-2,5	Грузоподъемность, т - 2,5
Длина стропа, мм - 3000-5000	
		СКП-3,2	Грузоподъемность, т - 3,2
Длина стропа, мм - 3000-5000	
		СКП-4,0	Грузоподъемность, т - 4,0
Длина стропа, мм - 3000-5000	
		СПК-5,0	Грузоподъемность, т - 5,0
Длина стропа, мм - 3000-5000	
		СКП-6,3	Грузоподъемность, т - 6,3
Длина стропа, мм - 3000-5000	
		СКП-8,0	Грузоподъемность, т - 8,0
Длина стропа, мм - 4000-5000	
		СКП-10,0	Грузоподъемность, т - 10,0
Длина стропа, мм - 4000-5000	
		СКП-12,5	Грузоподъемность, т - 12,5
Длина стропа, мм - 4000-5000	

	Номер разрешения	11-02-096-2018
	дата выдачи	9 июля 2018 г.
	действительно	8 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Мозырский машиностроительный завод»
	Адрес	Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, тары), 
	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (подъемных сооружениях), подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности, для внутреннего пользования (собственных нужд) без выпуска их в обращение на 
	территории Евразийского экономического союза 
	Перечень технических устройств, эксплуатируемых 
на потенциально опасных объектах (подъемных сооружениях), 
разрешенных к изготовлению*

Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Универсальный канатный строп		УСК1-0,32	длина от 1000 - 2000 мм, грузоподъемность 0,32 т	СТП 
212-1016-2006 «Стропы грузовые. Типы. Конструкция и размеры»	
Универсальный канатный строп		УСК1-0,63	длина от 1000 – 2000 мм,   грузоподъемность 0,63 т		
Универсальный канатный строп		УСК1-1,25	длина от 2000-5000 мм, грузоподъемность 1,25 т		
Тара для перемещения деталей		Р 7327-000	грузоподъемность 1 т	СТП 
209-1316-2013 
«Тара производственная. Технические условия» конструкторская документация	
Контейнер для твердых бытовых отходов		Р 8290-000	грузоподъемность 0,3 т		
Тара на колесах		Р 1197-000	грузоподъемность 0,7 т		
Тара для бортовых шестерен		Р 7841-000	грузоподъемность 1,08 т		
Корзина для окраски отливок окунанием		Р 4644А-000	грузоподъемность 0,4 т		
Тара накопитель грейферный		Р 2901-000	грузоподъемность 4 т		
Тара ящичная для крупных отходов		Р 750-000	грузоподъемность 5 т		
Тара производственная		Р 42А-000	грузоподъемность 1,5 т		
Тара межзаводская		Р 3890-000	грузоподъемность 2 т		
Тара для крупногабаритных деталей		Р 2455Б-000	грузоподъемность 2 т		
Поддон		Р 205-000-01	грузоподъемность 0,4 т		
Тара на колесах		Р 2260-000	грузоподъемность 0,67 т		
* только для собственных нужд.

	Номер разрешения	11-02-104-2018
	дата выдачи	30 июля 2018 г.
	действительно	29 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «122 Управление начальника работ механизации»
	Адрес	г. Минск, ул. Уручская, 23, ком. 301
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов, в случаях, порядке и 
	сроках, установленных актами законодательства в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-116-2018
	дата выдачи	8 августа 2018 г.
	действительно	7 августа 2023 г.
	Выдано	«Westfaelische Drahtindustrie GmbH»
	Адрес	Deutschland, 59067 Hamm, Wilhelmstrasse 7
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (головные (подъемные) канаты
	 для подъемных сосудов и противовесов рудничных подъемных установок), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 
	опасных объектах 
	(горных выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные горные работы), подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной 
	стороне)
Перечень технических устройств,
изготавливаемых заводом «WDI Drahtseilwerk Zwickau»
общества «Westfaelische Drahtindustrie GmbH»

Наименование	Модель	Диаметр каната, мм	Примечание	
Головные (подъемные) канаты для подъемных сосудов и противовесов рудничных подъемных установок	Solid 6 R	от 16 до 80		
	Solid 6 C	от 16 до 80		
	Super 8 R	от 10 до 80		
	Super 8 C	от 10 до 80		
	Classic 35	от 20 до 114		
	Classic 35 P	от 20 до 114		
	Compac 35	от 20 до 114		
	Compac 35 P	от 20 до 114		
	Ultra CP	от 30 до 72		
	HV Seil	от 15 до 40		
	VV-Seil	от 15 до 35		
	Flachlitzen-Seil	от 20 до 80		
	Dreikantlitzen-Seil	от 20 до 70		
	6x31 WS FC	от 15 до 35		
	6x36 WS FC	от 30 до 80		
	6x36 WS FC R	от 30 до 80		
	6x37 WV FC	от 20 до 70		
	6x38 WV FC	от 20 до 70		
	6x52 WS FC	от 40 до 100		
	6x55 WS FC	от 40 до 100		
	6x55 SV FC	от 40 до 100		
	7x35 WV FC	от 30 до 80		
	34x7 FC	от 15 до 50		
	Номер разрешения	11-02-122-2018
	дата выдачи	21 августа 2018 г.
	действительно	7 января 2023 г.
	Выдано	Коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5, к. 20
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся 
	в эксплуатации грузоподъемных кранов в случаях, порядке и сроки, установленные актами законодательства в области 
	промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-123-2018
	дата выдачи	21 августа 2018 г.
	действительно	27 октября 2018 г.
	Выдано	Коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5, к. 20
	На право:	На право проведения технического освидетельствования лифтов, за исключением лифтов, собственником (владельцем) которых 
	является ГП «ЖРЭТ Первомайского района» г. Витебска

	Номер разрешения	11-02-147-2018
	дата выдачи	1 октября 2018 г.
	действительно	30 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «ЛИФТСЕРВИС»
	Адрес	220033, г. Минск, Велосипедный пер., д. 5; 7 и 8 этажи
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации лифтов, в случаях, порядке и сроках, 
	установленных актами законодательства в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-150-2018
	дата выдачи	2 октября 2018 г.
	действительно	27 октября 2018 г.
	Выдано	Экспертному коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5, к. 20
	На право:	на право проведения технического освидетельствования лифтов
	Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-123-2018 от 21.08.2018 сроком действия по 27.10.2018

	Номер разрешения	11-02-151-2018
	дата выдачи	2 октября 2018 г.
	действительно	7 января 2023 г.
	Выдано	Экспертному коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5, к. 20
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов в случаях, порядке и сроки, установленные актами законодательства в области промышленной безопасности
	Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-122-2018 от 21.08.2018 сроком действия по 07.01.2023

	Номер разрешения	11-02-152-2018
	дата выдачи	11 октября 2018 г.
	действительно	10 октября 2023 г.
	Выдано	Экспертному коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5
	На право:		проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников

	Номер разрешения	11-02-157-2018
	дата выдачи	19 октября 2018 г.
	действительно	7 января 2023 г.
	Выдано	Экспертному коммунальному унитарному предприятию «ДИЭКОС»
	Адрес	220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов в случаях, порядке и сроки, установленные актами законодательства в области промышленной безопасности
	Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-151-2018 от 02.10.2018 сроком действия по 07.01.2023

	Номер разрешения	11-02-159-2018
	дата выдачи	22 октября 2018 г.
	действительно	21 октября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Беллифт»
	Адрес	220033, г. Минск, Велосипедный пер., д. 5
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации лифтов, в случаях, порядке и сроках, 
	установленных актами законодательства в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-161-2018
	дата выдачи	23 октября 2018 г.
	действительно	8 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Мозырский машиностроительный завод»
	Адрес	Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Портовая, 17
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, изготавливаемых для 
	собственных нужд, и тары), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности
	Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-096-2018 от 09.07.2018 сроком действия по 08.07.2023. 	
Перечень технических устройств 
Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Универсальный канатный строп*		УСК1-0,32	длина от 1000 - 2000 мм, 
грузоподъемность 0,32 т	СТП 
212-1016-2006 «Стропы грузовые. Типы. Конструкция и размеры»	
Универсальный канатный строп*		УСК1-0,63	длина от 1000 – 2000 мм, 
грузоподъемность 0,63 т		
Универсальный канатный строп*		УСК1-1,25	длина от 2000-5000 мм, 
грузоподъемность 1,25 т		
Тара для перемещения деталей		Р 7327-000	грузоподъемность 0,8 т	СТП 
209-1316-2013 
«Тара производственная. Технические условия» конструкторская документация	
Контейнер для твердых бытовых отходов		Р 8290-000	грузоподъемность 0,3 т		
Тара на колесах для шестерен		Р 1197-000	грузоподъемность 0,7 т		
Тара универсальная для бортовых шестерен		Р 7841-000	грузоподъемность 0,9 т		
Корзина для окраски отливок окунанием		Р 4644А-000	грузоподъемность 0,4 т		
Накопитель грейферный		Р 2901-000	грузоподъемность 4 т		
Ящик для крупных отходов		Р 750-000	грузоподъемность 5 т		
Тара производственная		Р 42А-000	грузоподъемность 1,5 т		
Тара межзаводская		Р 3890-000	грузоподъемность 2 т		
Тара для крупногабаритных деталей		Р 2455Б-000	грузоподъемность 2 т		
Поддон ящичный специализированный		Р 205-000-01	грузоподъемность 0,4 т		
Тара на колесах для транспортировки деталей		Р 2260-000	грузоподъемность 0,5 т		
* только для собственных нужд.
	Номер разрешения	11-02-170-2018
	дата выдачи	5 ноября 2018 г.
	действительно	4 ноября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Промподготовка»
	Адрес	Республика Беларусь, 246025, г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 1
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов
	
	Номер разрешения	11-02-178-2018
	дата выдачи	21 ноября 2018 г.
	действительно	13 июля 2019 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Дорстроймонтажтрест»
	Адрес	Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Вирская, 44, офис 701
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (грузозахватных приспособлений, изготавливаемых для 
	собственных нужд (без применения сварки)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных 
кранах), подлежащих государственному надзору в области промышленной филиалами «Осиповичский завод железобетонных конструкций», «Брестский завод железобетонных конструкций и строительных деталей»
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-033/1-2015, 11-1-033/2-2015, 11-1-033/3-2015, 11-1-033/4-2015 от 02.02.2015 сроком действия по 13.07.2019 	
Перечень канатных стропов, изготавливаемых филиалом 
«Осиповичский завод железобетонных конструкций»
Наименование	Обозначение	Грузоподъемность, т	Длина, мм	
Стропы канатные двухпетлевые	СКП – 0,32	0,32	
1000-12000	
	СКП – 0,4	0,4		
	СКП – 0,5	0,5		
	СКП – 0,63	0,63		
	СКП – 0,8	0,8	2000-12000	
	СКП – 1,0	1,0		
	СКП – 1,25	1,25		
	СКП – 1,6	1,6		
	СКП – 2,0	2,0		
	СКП – 2,5	2,5	3000-12000	
	СКП – 3,2	3,2		
	СКП – 4,0	4,0		
	СПК – 5,0	5,0		
	СКП – 6,3	6,3		
	СКП – 8,0	8,0	4000-12000	
	СКП – 10,0	10,0		
	СКП – 12,5	12,5		
Стропы канатные кольцевые	СКК – 0,4	0,4	800-12000	
	СКК – 0,5	0,5		
	СКК – 0,63	0,63		
	СКК – 0,8	0,8		
	СКК – 1,0	1,0		
	СКК – 1,25	1,25		
	СКК – 1,6	1,6	1500-12000	
	СКК – 2,0	2,0		
	СКК – 2,5	2,5		
	СКК – 3,2	3,2		
	СКК – 4,0	4,0		
	СКК – 5,0	5,0	2000-12000	
	СКК – 6,3	6,3		
	СКК – 8,0	8,0		
	СКК – 10,0	10,0		
	СКК – 12,5	12,5		
Стропы канатные двухветвевые	2СК – 0,4	0,4	900-5000	
	2СК – 0,5	0,5		
	2СК – 0,63	0,63	1100-10000	
	2СК – 0,8	0,8		
	2СК – 1,0	1,0	1100-12000	
	2СК – 1,25	1,25		
	2СК – 1,6	1,6		
	2СК – 2,0	2,0	1400-12000	
	2СК – 2,5	2,5		
	2СК – 3,2	3,2		
	2СК – 4,0	4,0	1500-12000	
	2СК – 5,0	5,0		
	2СК – 6,3	6,3		
	2СК – 8,0	8,0	2000-12000	
	2СК – 10,0	10,0		
	2СК – 12,5	12,5		
	2СК – 16,0	16,0		

Перечень канатных стропов, изготавливаемых филиалом 
«Осиповичский завод железобетонных конструкций»
Наименование	Обозначение	Грузоподъемность, т	Длина, мм	
Стропы канатные четырехветвевые	4СК – 0,63	0,63	900-5000	
	4СК – 0,8	0,8		
	4СК – 1,0	1,0		
	4СК – 1,25	1,25	1200-10200	
	4СК – 1,6	1,6		
	4СК – 2,0	2,0	1300-12000	
	4СК – 2,5	2,5		
	4СК – 3,2	3,2		
	4СК – 4,0	4,0	1600-12000	
	4СК – 5,0	5,0		
	4СК – 6,3	6,3		
	4СК – 8,0	8,0	1800-12000	
	4СК – 10,0	10,0		
	4СК – 12,5	12,5		
	4СК – 16,0	16,0	2500-12000	
	4СК – 20,0	20,0		
	4СК – 25,0	25,0		
Стропы канатные одноветвевые	1СК – 0,32	0,32	900-5000	
	1СК – 0,4	0,4		
	1СК – 0,5	0,5	1100-10000	
	1СК – 0,63	0,63		
	1СК – 0,8	0,8	1100-12000	
	1СК – 1,0	1,0		
	1СК – 1,25	1,25		
	1СК – 1,6	1,6	1400-12000	
	1СК – 2,0	2,0		
	1СК – 2,5	2,5		
	1СК – 3,2	3,2	1500-12000	
	1СК – 4,0	4,0		
	1СК – 5,0	5,0	1500-12000	
	1СК – 6,3	6,3	2000-12000	
	1СК – 8,0	8,0		
	1СК – 10,0	10,0		
	1СК – 12,5	12,5	2000-12000	
Перечень канатных стропов, изготавливаемых филиалом 
«Брестский завод железобетонных конструкций и строительных деталей»
№ п/п	Обозначение
стропа	Грузоподъемность, т	Длина стропа,
мм	Обозначение
канатной ветви	Допускаемая нагрузка на звено, кН (тс)	Допускаемая нагрузка на захват, кН (тс)	Наименование и обозначение ТНПА	Код по ОКП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1СК-0,5	0,5	1100-10000	ВК – 0,5	4,9 (0,5)	ГОСТ 25573-82	315000	
	1СК-0,63	0,63		ВК – 0,63	6,18 (0,63)			
	1СК-0,8	0,8	1100-15000	ВК – 0,8	7,85 (0,8)			
	1СК-1,0	1,0		ВК – 1,0	9,81 (1,0)			
	1СК-1,25	1,25		ВК – 1,25	12,26 (1,25)			
	1СК-1,6	1,6	1400-16000	ВК – 1,6	15,7 (1,6)			
	1СК-2,0	2,0		ВК – 2,0	19,62 (2,0)			
	1СК-2,5	2,5		ВК – 2,5	24,52 (2,5)			
	1СК-3,2	3,2	1500-20000	ВК – 3,2	31,4 (3,2)			
2	2СК-2,0	2,0	1400-16000	ВК – 1,6	19,62 (2,0)	15,7 (1,6)			
	2СК-2,5	2,5		ВК – 2,0	24,52 (2,5)	19,62 (2,0)			
	2СК-3,2	3,2		ВК – 2,5	31,4 (3,2)	24,52 (2,5)			
	2СК-4,0	4,0	1500-20000	ВК – 3,2	39,24 (4,0)	31,4 (3,2)			
3	4СК1-1,0	1,0	900-5000	ВК – 0,4	9,81 (1,0)	3,92 (0,4)			
	4СК1-1,25	1,25	
1200-10200	ВК – 0,5	12,26 (1,25)	4,9 (0,5)			
	4СК1-1,6	1,6		ВК – 0,63	15,7 (1,6)	6,18 (0,63)			
	4СК1-2,0	2,0	
1300-15000	ВК – 0,8	19,62 (2,0)	7,85 (0,8)			
	4СК1-2,5	2,5		ВК – 1,0	24,52 (2,5)	9,81 (1,0)			
	4СК1-3,2	3,2		ВК – 1,25	31,4 (3,2)	12,26 (1,25)			
	4СК1-4,0	4,0	
1600-16000	ВК – 1,6	39,24 (4,0)	15,7 (1,6)			
	4СК1-5,0	5,0		ВК – 2,0	49,05 (5,0)	19,62 (2,0)			
	4СК1-6,3	6,3		ВК – 2,5	61,8 (6,3)	24,52 (2,5)			
	4СК1-8,0	8,0	1800-20000	ВК – 3,2	78,5 (8,0)	31,4 (3,2)			

Перечень канатных стропов, изготавливаемых филиалом 
«Брестский завод железобетонных конструкций и строительных деталей»

№ п.п.	Обозначение стропа	Грузоподъемность стропа, т,
при угле наклона
к вертикали	Расчетное разрывное усилие ветви каната, 
Н (кгс), 
не менее	Длина стропа,
мм	Длина петли стропа, мм	Наименование и обозначение ТНПА	Код
по ОКП	
		α = 0	2 α = 90						
1	СКП1 – 0,7	0,7	0,5	41200(4200)	2000-20000	320	ГОСТ
25573-82	315000	
	СКП1 – 0,8	0,8	0,56	47100(4800)					
	СКП1 – 0,9	0,9	0,63	52900 (5400)					
	СКП1 – 1,0	1	0,7	58900 (6000)					
	СКП1 - 1,1	1,1	0,78	64800 (6600)					
	СКП1 – 1,25	1,25	0,88	73600 (7500)					
	СКП1 – 1,4	1,4	1	82400 (8400)					
	СКП1 – 1,6	1,6	1,1	94200 (9600)					
	СКП1 – 1,8	1,8	1,3	106000(10300)					
	СКП1 – 2,0	2	1,4	118000(12000)					
	СКП1 – 2,25	2,25	1,6	132000(13500)	3000-25000	400			
	СКП1 – 2,5	2,5	1,8	147000(15000)					
	СКП1 – 2,8	2,8	2	165000(16800)					
	СКП1 – 3,2	3,2	2,3	188000(19200)					

	Номер разрешения	11-02-182-2018
	дата выдачи	30 ноября 2018 г.
	действительно	29 ноября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «ЛМЗ Универсал»
	Адрес	Республика Беларусь, 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (съемные грузозахватные приспособления: стропы 
	канатные), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (грузоподъемных кранах), подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности, для внутреннего пользования без выпуска 
	их в обращение на территории Евразийского экономического союза

Технические характеристики:

Наименование	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Строп
канатный	1СК,
СКП1,
СКК1	Грузоподъемность от 0,32 т до 10 т;
Длина  от 900 мм до 10000 мм	Изготовление 
по ГОСТ 25573-82
«Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»