**Информационно-справочные сведения о несчастных случаях,**

**подлежащих специальному расследованию и произошедших в результате аварий, инцидентов либо вызванных техническими причинами на эксплуатируемых опасных производственных
объектах и (или) потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной
безопасности, за 2017 г.**

1. 12.01.2017 на ОАО «Мостовдрев» концерна «Беллесбумпром» (*Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38*) при проведении работ по разбору штабелей с лесоматериалом и подачи их на сортировочный стол на складе сырья участка подготовки и подачи сырья с использованием консольно-козлового крана ККС-10, вследствие соскальзывания стропа с бревна в пачке, подвешенной с одной стороны на одноветвевом стропе навальщик-свальщик лесоматериалов, стропальщик участка подготовки и подачи сырья лесопильно-деревообрабатывающего цеха ОАО «Мостовдрев» концерна «Беллесбумпром» получил **тяжелую травму** ноги.

Причинами несчастного случая явились нарушения технологических регламентов по укладке и разборке штабелей, а также нарушения требований промышленной безопасности при строповке пачки бревен.

2. 20.03.2017 на ОАО «Минский подшипниковый завод» (*г. Минск, ул. Жилуновича, 2*) в цехе шариковых и игольчатых подшипников во время очистки летки плавильной электропечи ИЛК-1 произошел выброс расплавленного металла, в результате чего получил **тяжелую травму** лица и правого глаза плавильщик металла и сплавов ОАО «Минский подшипниковый завод».

Несчастный случай произошел в результате нарушения работниками требований технических нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов по охране труда (*использование не подготовленных к плавке шихтовых материалов (шихта, флюсы и добавки должны быть сухими, при необходимости прокаленными); отсутствии в технологической документации способов и приемов безопасного выполнения работ по очистке летки от шлака и подготовке печи к плавке металла; неосторожность потерпевшего, выразившаяся в грубом нарушении требовании инструкции по охране труда для плавильщиков металла и сплавов, а именно, не использование в полном объеме выданных средств индивидуальной защиты лица и глаз, непосредственно обеспечивающих безопасность труда*).

3. 11.07.2017 в г. Минске на строительном объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир».
1-ая очередь строительства. Жилые дома по г/п № 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Жилой дом по г/п № 2.6» при перемещении башенным краном ВСТ-140 (*принадлежащим ЗАО «Инсервисстрой, регистрационный
№ 24-31-024404, заводской № ВСТ 140017, изготовлен в 2009 году ЗАО «BALTIK CRANES TECHNOLOGIES», г. Вильнюс, Литовская Республика*) над монтажным горизонтом 4-го этажа строящегося объекта металлических закладных для плит перекрытия, подвешенных на крюк крана с использованием канатных строп, произошло падение башенного крана ВСТ-140, в результате чего был **тяжело** травмирован машинист башенного крана 5-го разряда ЗАО «Инсервисстрой».

4. 25.07.2017 на строительном объекте «Реконструкция бывшей школы под здание многофункциональное по ул. Кленковская, 68, г. Гомель Частного торгово-производственного унитарного предприятия «Эльдорадо» (ЧПУП «Эльдорадо») в результате действий крановщика стрела автомобильного крана оказалась на недопустимом расстоянии от воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Находившийся в непосредственной близости от крана (предположительно с целью осуществить строповку груза) директор ЧПУП «Эльдорадо» был **смертельно** поражен электрическим током из-за пробоя воздушного промежутка между ЛЭП и металлоконструкцией крана.

Причины возникновения ЧП: нарушение требований безопасности при производстве работ стреловым самоходным краном на расстоянии менее 30 м от воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением.