Номер разрешения	11-02-006-2018
	дата выдачи	16 января 2018 г.
	действительно	15 января 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»
	Адрес	223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, д. 69
	На право:	На право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (горные выработки диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень и технические характеристики:

Наименование	Обозначение	Диаметр каната, мм	Статическая нагрузка, кН	Технические условия	
Устройства подвесные типа УП	УП 6,3	20,0-36,5	63	ТУ РБ 600024102.022-2004	
	УП 12,5	27,0-46,5	125		
	УП 20	33,0-58,5	200		
	УП 25	36,5-58,5	250		
	УП 30	42,0-65,0	300		
Устройства подвесные гидравлические	2УПГ1	42,0-65,0	860	ТУ РБ 14544270.009-96	
	2УПГ2		1720		
Устройство прицепное	ККБ-450	60,0-65,0	450	ТУ РБ 600024102.027-2002	
Устройства подвесные типа УПС	УПС 30	42,0-65,0	300	ТУ РБ 600024102.012-2002	
	УПС 46	44,0-65,0	460		
	УПС 55	61,0-64,0	550		
Коуши типа КД	КД 6,3	20,0-36,5	63	ТУ РБ 600024102.023-2002	
	КД 12,5	27,0-46,5	125		
	КД 20	33,0-58,5	200		
	КД 25	36,5-58,5	250		
	КД 30	42,0-65,0	300		
	КД 46	44,0-65,0	460		

	Номер разрешения	11-02-009-2018
	дата выдачи	25 января 2018 г.
	действительно	24 января 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Гидробурсервис»
	Адрес	223021, Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, 0 (г 3/кп) комн. 229
	На право:	На право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров

	Номер разрешения	11-02-012-2018
	дата выдачи	25 января 2018 г.
	действительно	24 января 2023 г.
	Выдано	Гродненскому производственно-сервисному обществу 
	Адрес	Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Господарчая, 22
	На право:	На право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров

	Номер разрешения	11-02-015-2018
	дата выдачи	5 февраля 2018 г.
	действительно	4 февраля 2023 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Синарский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд,  дом 1
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь обсадных, насосно-компрессорных и бурильных труб, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых
Технические характеристики:
Наименование	Наружный диаметр (условный диаметр), мм	Толщина стенки, мм	Область применения	
Трубы насосно-компрессорные 
по ГОСТ 633-80	33
48
60
73
89
102
114	3,5÷8,0	Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
	
Трубы стальные, применяемые в качестве насосно - компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности по ГОСТ Р 53366-2009	33,40
48,26
60,32
73,02,
88,90
101,60
114,30	3,5÷10,92	Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
	
Трубы насосно-компрессорные 
по API 5CT/ISO11960	60,32
73,02
88,90
101,60
114,30	4,24÷10,92	Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
	
Трубы обсадные по ГОСТ 632-80	114
127
140
146
168	5,2÷12,1	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных для скважин в нефтяной и газовой промышленности по ГОСТ Р 53366-2009	101,60
114,30
127,00
139,70
146,10
168,28	6,35÷12,70	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы обсадные по APISpec 5CT/ISO11960	114,3
127,0
139,7
168,28	6,35÷12,06	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы стальные обсадные и муфты к ним по ТУ 14-161-175-98	114
127
140
146
168	6,4÷10,7	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним повышенной эксплуатационной надежности с резьбовым соединением типа «Баттресс» по ТУ 14- ЗР-29-2007	114
127
140
146
168	6,4÷12,1	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы обсадные диаметром 102-110 мм с муфтами уменьшенного размера 
по ТУ 14-161- 163-96	102
110	6,5	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы бурильные с приварными замками по ГОСТ Р 50278-92	60
73
89
102
114
127	7,1÷12,7	Строительство нефтяных и газовых скважин.
	
Трубы бурильные с приварными замками по ANSI/APISpec5 DP/ISO11961	60,32
73,02
88,9
101,6
127,0	7,1÷11,4	Бурение, ремонт и другие работы в нефтяных или газовых скважинах.	
Трубы бурильные по ТУ 14-3-1571:2008/ТУ У 27.2-05757883-200:2008	60
73
89
102
114
127	7,1÷12,7	Бурение, ремонт и другие работы в нефтяных или газовых скважинах.	
Трубы бурильные диаметром 60-89 с приваренными замками  
по ТУ 14-161-137-94	60
73
89	7,0÷9,2	Бурение нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин малого диаметра и проведение капитального ремонта в обсадных колоннах диаметром 140 – 168 мм.	
Трубы бурильные диаметром 127мм 
БК- 127 с приваренными замками повышенной надежности 
по ТУ 14-161-138-94	127,0	9,2
12,7	Бурение вертикальных, горизонтальных, наклонно - направленных нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин.	
Трубы бурильные технологические и замки к ним 
по ТУ 1324-138- 00147016-02	73,0	5,5
6,5	Бурение, освоение и капитальный ремонт скважин (нефтяных, газовых, газоконденсатных, нагнетательных, водозаборных и др.), а также проведение операций по ликвидации аварий в них	
Трубы бурильные с приваренными замками (высокомоментные) 
по ТУ 14-161-219-2004	50
60
73
89
127	5,5÷11,4	Строительство, капитальный ремонт нефтегазодобывающих скважин, бурение боковых наклонных и горизонтальных стволов и выполнение различных технологических операций в скважинах.	
Трубы бурильные диаметром 73 мм с приваренными замками БК-73 
по ТУ 14-ЗР-141- 2015	73,0	9,2	Бурение геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин	

	Номер разрешения	11-02-018-2018
	дата выдачи	12 февраля 2018 г.
	действительно	11 февраля 2023 г.
	Выдано	Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «ПАНСистемИнвест»
	Адрес	Республика Беларусь, 231737, Гродненский район, д. Васарабы, д. 1
	На право:	На право бурения скважин для добычи твердых, жидких (вода) полезных ископаемых глубиной более 20 метров

	Номер разрешения	11-02-023-2018
	дата выдачи	28 февраля 2018 г.
	действительно	27 февраля 2023 г.
	Выдано	фирме «SMS group GmbH»
	Адрес	Düsseldorf, 40237, Eduard-Schloemann-Straße, 4
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасных объектов – оборудования 
прокатного производства: нагревательные печи (колпаковые отжиговые печи (BAF), прокатные станы (реверсивный стан х/п (RCM), прокатно-дрессировочный стан (DCR&TM), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-025-2018
	дата выдачи	5 марта 2018 г.
	действительно	11 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Трест Шахтоспецстрой»
	Адрес	223710, Минская область, Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 11А 
	На право:	На право ведения маркшейдерских работ организацией, не осуществляющей добычу полезных ископаемых
	
	Номер разрешения	11-02-026-2018
	дата выдачи	6 марта 2018 г.
	действительно	5 марта 2023 г.
	Выдано	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Дорводоканал»
	Адрес	г. Минск, ул. Брест-Литовская, 12
	На право:	На право бурения скважин для добычи твердых, жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров Указанные виды 
	работ (услуг) будут выполнять:						
	-Республиканское производственное унитарное предприятие «Дорводоканал»;
	-Барановичская дистанция водоснабжения и санитарно-технических устройств;
	-Могилевская дистанция водоснабжения и санитарно-технических устройств

	Номер разрешения	11-02-031-2018
	дата выдачи	13 марта 2018 г.
	действительно	12 марта 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПироШар»
	Адрес	г. Гомель, ул. Сухого, 16
	На право:	На право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-032-2018
	дата выдачи	13 марта 2018 г.
	действительно	12 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Трест Шахтоспецстрой»
	Адрес	223710, Минская область, Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 11А 
	На право:	На право ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом бурения диаметром от 1200 миллиметров и более
	Номер разрешения	11-02-033-2018
	дата выдачи	19 марта 2018 г.
	действительно	18 марта 2023 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Адрес	Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
На право: 	На право бурения скважин для добычи твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых глубиной более 20 метров	
		(Данный вид работ осуществляет Светлогорское управление буровых работ Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть», 247400, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 9)

	Номер разрешения	11-02-036-2018
	дата выдачи	27 марта 2018 г.
	действительно	26 марта 2023 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «ТК сервис»
	Адрес	Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, д. 108/1
На право: 	На право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
(ТР ТС 006/2011)

	Номер разрешения	11-02-048-2018
	дата выдачи	11 апреля 2018 г.
	действительно	10 апреля 2023 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Адрес	246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
	На право:	На право бурения скважин для добычи твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых глубиной более 20 метров	
Данный вид работ будет осуществлять обособленное подразделение РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» - Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, расположенное по адресу: 247500, Гомельская обл., г. Речица, Головные сооружения

	Номер разрешения	11-02-064-2018
	дата выдачи	7 мая 2018 г.
	действительно	26 апреля 2022 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу  «Барановичипромбурвод»
	Адрес	Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильчковского, 210Б
	На право:	На право бурения скважин для добычи твердых, жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров.

	Номер разрешения	11-02-066-2018
	дата выдачи	14 мая 2018 г.
	действительно	28 мая 2023 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Геосервис»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Янки Мавра, 53, офис 21
	На право:	На право ведения маркшейдерских работ организацией, не осуществляющей добычу полезных ископаемых

	Номер разрешения	11-02-069-2018
	дата выдачи	21 мая 2018 г.
	действительно	20 мая 2023 г.
	Выдано	фирме «Deilmann-Haniel GmbH»
	Адрес	Germany, 44319, Dortmund, Haustenbeсke 1; 
Адрес местонахождения в Республике Беларусь: Минская обл., Любанский р-н, Любанский с/с, кадастровый номер земельного участка 623400000001000929
	На право:	На право ведения маркшейдерских работ организацией, не осуществляющей добычу полезных ископаемых

	Номер разрешения	11-02-073-2018
	дата выдачи	4 июня 2018 г.
	действительно	3 июня 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу  «Могилевпромбурвод»
	Адрес	Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Кулибина, 21
	На право:	На право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров

	Номер разрешения	11-02-081-2018
	дата выдачи	18 июня 2018 г.
	действительно	17 августа 2023 г.
	Выдано	Частному производственному унитарному предприятию 
	Адрес	Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Военный Городок, 230-139
	На право:	На право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)

	Номер разрешения	11-02-085-2018
	дата выдачи	25 июня 2018 г.
	действительно	24 июня 2023 г.
	Выдано	Витебскому областному коммунальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства 
	Адрес	г. Витебск, ул. Замковая, 4-3
	На право:	На право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров (указанный вид работ будет 
	осуществлять Витебский филиал № 1 Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-
	канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»)
	
	Номер разрешения	11-02-086-2018
	дата выдачи	25 июня 2018 г.
	действительно	24 июня 2023 г.
	Выдано	Унитарному производственному предприятию «Нива» Романовича С.Г. Солигорский район
	Адрес	Минская обл., г. Солигорск, ул. Заводская, 4
	На право:	на право ведения маркшейдерских работ организацией, не осуществляющей добычу полезных ископаемых (подземным способом)

	Номер разрешения	11-02-089-2018
	дата выдачи	27 июня 2018 г.
	действительно	26 июня 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	г. Минск, ул. Шаранговича, д.19, комн. 647
	На право:	на право изготовления технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Перечень и технические характеристики:
Наименование 	Обозначение	Технические характеристики	Примечание	
Машина доставочная	МД 6.К	Эксплуатационная мощность – 69 кВт,
рабочее оборудование – погрузочный ковш, сменное рабочее оборудование – вилы грузовые и крановая стрела	Изготовление по ТУ BY
100258794.005-2008	
	МД-3	Эксплуатационная мощность – 69 кВт,
рабочее оборудование – бульдозерный неповоротный отвал	Изготовление по ТУ BY
100258794.008-2013	
	МД-3.К	Эксплуатационная мощность – 69 кВт,
рабочее оборудование – вилы грузовые, 
сменное рабочее оборудование – ковш	Изготовление по ТУ BY
100258794.008-2013	
	МД-08	Эксплуатационная мощность – 23 кВт,
грузоподъемность – 1,6 т,
дополнительное оборудование - гидроманипулятор	Изготовление по ТУ BY
100258794.010-2013	
	МД-08.Т1	Эксплуатационная мощность – 23 кВт,
вместимость цистерны – 1,4 м3	Изготовление по ТУ BY
100258794.010-2013	

	Номер разрешения	11-02-091-2018
	дата выдачи	5 июля 2018 г.
	действительно	4 июля 2023 г.
	Выдано	Частному торговому унитарному предприятию «Светофор плюс»
	Адрес	г. Минск, ул. Бегомльская, д. 15, каб. 215
	На право:	на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
	(ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-092-2018
	дата выдачи	5 июля 2018 г.
	действительно	4 июля 2023 г.
	Выдано	Частному унитарному предприятию по оказанию услуг    «Империя огня»
	Адрес	Гродненская обл., Берестовицкий р-н, д. Лесная, 2/1, ком. 1
	На право:	на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
	(ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-095-2018
	дата выдачи	6 июля 2018 г.
	действительно	5 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	г. Минск, пр. Победителей, 4-29
	На право:	на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
	(ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-102-2018
	дата выдачи	19 июля 2018 г.
	действительно	18 июля 2023 г.
	Выдано	Частному унитарному предприятию по оказанию услуг 
	Адрес	220093, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 76, ком. 6А
	На право:	на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
	(ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-107-2018
	дата выдачи	30 июля 2018 г.
	действительно	29 июля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод»
	Адрес	Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь сварных труб, эксплуатируемых (применяемых) на 
	потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах) и объектах, на которых осуществляется бурение скважин, 
	предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и 
	отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке 
	месторождений полезных ископаемых
	Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр
условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	
Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб	ГОСТ Р 53366-2009*	114,3-426,0	5,2-12,7	
Трубы обсадные гладкопроходные	ТУ 39.0147016.79-2003	146,1-244,5	6,5-10,7	
Трубы обсадные электросварные	ТУ 39-00147016-40-2011	114,3-426,0	5,7-14,0	
Трубы обсадные электросварные с трапецеидальной резьбой	ТУ 39-00147016-108-2000	114,3-339,7	5,9-14,0

* В соответствии с ГОСТ 632-80 и ГОСТ 633-80 в сертификате качества на трубы, изготавливаемые по ГОСТ Р 53366-2009, продолжительность испытаний труб гидравлическим давлением должна составлять не менее 10 секунд	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные 	ГОСТ 10705-80	10-530	1-12,7	Газ, нефть	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10706-76	508-1420	8-48	Газ, нефть	
Трубы стальные сварные 	ГОСТ 20295-85	114-1420	2-48	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные сварные 	ГОСТ 31447-2012	114-1420	3-48	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы электросварные прямошовные 	ТУ 14-3Р-1471-2002	114-530	4-12,7	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016	530-1420	15-43	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1380-036-05757848-2015	114-530	4-12,7	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1380-075-05757848-2013	159-530	5-12,0	Нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-012-05757848-2005	508-1420	8-43	Газ, углеводороды	
Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-012-05757848-2015	508-1420	8-43	Газ, углеводороды (нефть, нефтепродукты)	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1381-035-05757848-2008	530	6-10	Газ	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2008	530-1420	9,9-37,9	Газ	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2013	530-1420	9,9-43,1	Газ	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1381-046-05757848-2009	530-1220	10-30	Газ, сероводородо-содержащая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-073-05757848-2014	530-1220	8-30	Нефть, нефтеродукты	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1383-034-05757848-2008	114-426	4-10	Газ	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	Технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина защитного покрытия, не менее, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные,  изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 14-ЗР-37-2000	102-1420	2,5	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные, изготовленные 
по: ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с внутренним гладкостным покрытием	ТУ 1390-017-05757848-2011	273-1420	0,06	Газ	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	Технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина защитного покрытия, не менее, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные,
изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-044-05757848-2011	До 1220 включ.
	2,0	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: 
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с внутренним антикоррозионным покрытием	ТУ 1390-089-05757848-2013	114-1420	0,35	Нефть, газ	
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1394-015-05757848-2011	102-1420	2,0	Газ

	Номер разрешения	11-02-112-2018
	дата выдачи	2 августа 2018 г.
	действительно	1 августа 2023 г.
	Выдано	Коммунальному унитарному предприятию «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»
	Адрес	220075, г. Минск, ул. Промышленная, 7
	На право:	на право ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом продавливания, прокола и бурения 
	диаметром от 1200 миллиметров и более
	
	Номер разрешения	11-02-115-2018
	дата выдачи	7 августа 2018 г.
	действительно	6 августа 2023 г.
	Выдано	Коммунальному дочернему проектному унитарному предприятию «Гроднодорпроект»
	Адрес	Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул. Победы, 15А
	На право:	на право ведения маркшейдерских работ (при добыче полезных ископаемых открытым способом) организацией, не осуществляющей
	добычу полезных ископаемых
	
	Номер разрешения	11-02-124-2018
	дата выдачи	24 августа 2018 г.
	действительно	23 августа 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Завод «Легмаш»
	Адрес	Республика Беларусь, 211390, Витебская область, г. Орша, Восточный переулок,17
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (металлургические производства с оборудованием, рассчитанным на максимальный объем расплава 50 тонн и более в год)
	Перечень и технические характеристики:

Наименование	Модель	Обозначение	Технические
параметры	Примечание	
1	2	3	4	5	
Скраповая корзина	Корпус	5463.01.000	Габариты, мм
6620х7028х3000
(масса 15500 кг)
Кол-во на ед изделия, шт. - 1	В соответствии со сборочным чертежом 5463.00.000СБ	
	Заслонка	30.М.5222.010	Габариты, мм 
5750х2990х3476
(масса 6556 кг)
Кол-во на ед изделия, шт. - 1		
	Заслонка	30.М.5222.020	Габариты, мм
5750х2990х3476
(масса 6556 кг)
Кол-во на ед изделия, шт. - 1		
	Серьга	5463.06.000	Габариты, мм
1045х260х76 
(масса 105 кг)
Кол-во на ед изделия, шт. - 2		
Механизм открывания	Коромысло	5463.02.000	Габариты, мм
4260х525х1370
(масса 1130 кг)
Кол-во на ед изделия, шт. - 1	В соответствии со сборочным чертежом 5463.00.000СБ
	
	Узел цепи	5463.03.000	масса 192,9 кг
Кол-во на ед изделия, шт. - 2		

	Номер разрешения	11-02-130-2018
	дата выдачи	10 сентября 2018 г.
	действительно	9 сентября 2023 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод»
	Адрес	Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1
	На право:	на право изготовления импортных технических устройств: труб обсадных, бурильных, насосно-компрессорных, эксплуатируемых 
	(применяемых) на объектах, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 
	ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 
	метров и более, бурение которых, осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых; труб стальных, 
	эксплуатируемых (применяемых) на объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности 
Перечень технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах:
Наименование технических устройств	Условный диаметр, мм	Толщина
стенки, мм	Область применения	
Трубы бурильные с приваренными замками по ГОСТ Р 50278-92 	88,9
101,6
114,3
127,0
139,7	9,4 
8,4
8,6; 10,9
9,2; 12,7
9,2; 10,5	Строительство нефтяных и газовых скважин	
Трубы бурильные с приваренными замками по АРI Spec 5DP/ISO 11961	114,3
127
139,7	8,56; 10,92
9,19; 12,7
9,17; 10,54	Бурение и добыча в нефтяной и газовой промышленности	
Трубы обсадные по ГОСТ 632-80	114,3
127,0
139,7
146,1
168,3
177,8
193,7
219,1	8,6 - 10,2
7,5 - 10,7
7,0 - 10,5
7,0 - 10,7
7,3 - 12,1
6,9 - 12,7
7,6 - 15,1
7,7 - 14,2	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы стальные бесшовные и электросварные обсадные повышенной эксплуатационной надежности с резьбовым соединением типа «Баттресс» по ТУ 14-3Р-29-2007	114,3
127,0
139,7
146,1
168,3
177,8
193,7
219,1	6,4 - 10,2
7,5 - 10,7
7,0 - 10,5
7,0 - 10,7
7,3 - 12,1
6,9 - 15,0
7,6 - 15,1
7,7 - 14,2	Крепление нефтяных и газовых скважин	
Трубы стальные бесшовные обсадные безмуфтовые с резьбовым соединением «TMK UP ТМК-1» 
по ТУ 14-157-99-2005	101,60
114,30
120,65
139,70	5,74; 6,65
6,88; 8,56
6,90; 8,00
7,00; 7,70	Хвостовики обсадных колонн, капитальный ремонт скважин и эксплуатационных колонн	
Трубы обсадные и насосно-компрессорные по АРI Spec 5CТ 	114,30
127,00
139,70
168,28
177,80
193,68
219,08	6,35 - 8,56
7,52 - 12,70
6,98 - 10,54
7,32 - 12,06
8,05 - 12,65
9,52 - 12,70
8,94 - 14,15	Крепление и эксплуатация нефтяных и газовых скважин	
Трубы насосно-компрессорные 
по ГОСТ 633-80	73,0	5,5; 7,0	Эксплуатация нефтяных и газовых скважин	

Наименование технических устройств	Наружный диаметр, мм	Толщина
стенки, мм	Область применения	
Трубы стальные оцинкованные электросварные прямошовные 
по ТУ 14-157-95-2015	33
33,7
40
42
48
51
57
60
76
89
102
108
114
127
133
159
168
219	2,5 - 3,0
2,5 - 3,0
2,5 - 3,0
2,5 - 3,0
2,5 - 3,5
2,5 - 4,0
2,5 - 4,0
2,5 - 3,8
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
3,0 - 5,5
3,0 - 5,5
3,0 - 6,0
4,0 - 6,0
3,8 - 8,0	Объекты газораспределительной системы и газопотребления (трубы стальные электросварные прямошовные
по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 (группа В))	

	Номер разрешения	11-02-132-2018
	дата выдачи	10 сентября 2018 г.
	действительно	27 сентября 2021 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Киселевский завод горного оборудования»
	Адрес	Российская Федерация, 652702, Кемеровская область, г. Киселевск,	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах (горные выработки диаметром 1200 мм и более, в которых ведутся подземные горные работы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

    Перечень устройств и технические характеристики:
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Грузоподъемность, кг	Количество этажей	Технические условия	
Клеть  шахтная для вертикального одноканатного подъема	1НОВ-255-3,0	2550	3000	1	ТУ 3143-001-27615801-2015	
	1НОВ-255-3,6	2550	3600	1		
	1НОВ-255-4,0	2550	4000	1		
	1НОВ-330-6,6	3300	6600	1		
	1НОВ-330-9,0	3300	9000	1		
	1НОВ-400-6,6	4000	6600	1		
	1НОВ-400-9,0	4000	9000	1		
	1НОВ-400-11,5	4000	11500	1		
	1НОВ-400-13,0	4000	13000	1		
	1НОВ-520-13,0	5200	13000	1		
	1НОВ-520-15,0	5200	15000	1		
	2НОВ-255-6,6	2550	6600	2		
	2НОВ-330-9,0	3300	9000	2		
	2НОВ-400-13,0	4000	13000	2		
	2НОВ-520-15,0	5200	15000	2		

Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Тип проводников	Количество этажей, шт.	Технические условия	
Клеть шахтная неопрокидная для вертикального одноканатного подъема	11НВ-1,4	1400	деревянные	1	ТУ 3143-001-27615801-2015	
	11НВ-2,0	2000	деревянные	1		
	11НВ-2,5	2500	деревянные	1		
	11НВ-2,8	2800	деревянные	1		
	11НВ-3,0	3000	деревянные	1		
	11НВ-3,1	3100	деревянные	1		
	11НВ-3,6	3600	деревянные	1		
	11НВ-4,0	4000	деревянные	1		
	11НВ-4,5	4500	деревянные	1		
	21НВ-1,4	1400	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-2,0	2000	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-2,5	2500	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-2,8	2800	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-3,0	3000	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-3,1	3100	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-3,6	3600	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-4,0	4000	рельсовые двухсторонние	1		
	21НВ-4,5	4500	рельсовые двухсторонние	1		
	31НВ-1,4	1400	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-2,0	2000	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-2,5	2500	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-2,8	2800	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-3,0	3000	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-3,1	3100	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-3,6	3600	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-4,0	4000	рельсовые односторонние	1		
	31НВ-4,5	4500	рельсовые односторонние	1		
	41НВ-1,4	1400	коробчатые	1		
	41НВ-2,0	2000	коробчатые	1		
	41НВ-2,5	2500	коробчатые	1		
	41НВ-2,8	2800	коробчатые	1		
	41НВ-3,0	3000	коробчатые	1		
	41НВ-3,1	3100	коробчатые	1		
	41НВ-3,6	3600	коробчатые	1		
	41НВ-4,0	4000	коробчатые	1		
	41НВ-4,5	4500	коробчатые	1		
Перечень устройств и технические характеристики:
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Тип проводников	Количество этажей, шт.	Технические условия	
Клеть шахтная неопрокидная для вертикального одноканатного подъема	51НВ-1,4	1400	канатные	1	ТУ 3143-001-27615801-2015	
	51НВ-2,0	2000	канатные	1		
	51НВ-2,5	2500	канатные	1		
	51НВ-2,8	2800	канатные	1		
	51НВ-3,0	3000	канатные	1		
	51НВ-3,1	3100	канатные	1		
	51НВ-3,6	3600	канатные	1		
	51НВ-4,0	4000	канатные	1		
	51НВ-4,5	4500	канатные	1		
	61НВ-1,4	1400	разового исполнения	1		
	61НВ-2,0	2000	разового исполнения	1		
	61НВ-2,5	2500	разового исполнения	1		
	61НВ-2,8	2800	разового исполнения	1		
	61НВ-3,0	3000	разового исполнения	1		
	61НВ-3,1	3100	разового исполнения	1		
	61НВ-3,6	3600	разового исполнения	1		
	61НВ-4,0	4000	разового исполнения	1		
	61НВ-4,5	4500	разового исполнения	1		
	12НВ-1,4	1400	деревянные	2		
	12НВ-2,0	2500	деревянные	2		
	12НВ-2,5	2000	деревянные	2		
	12НВ-2,8	2800	деревянные	2		
	12НВ-3,0	3000	деревянные	2		
	12НВ-3,1	3100	деревянные	2		
	12НВ-3,6	3600	деревянные	2		
	12НВ-4,0	4000	деревянные	2		
	12НВ-4,5	4500	деревянные	2		
	22НВ-1,4	1400	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-2,0	2000	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-2,5	2500	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-2,8	2800	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-3,0	3000	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-3,1	3100	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-3,6	3600	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-4,0	4000	рельсовые двухсторонние	2		
	22НВ-4,5	4500	рельсовые двухсторонние	2		
	32НВ-1,4	1400	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-2,0	2000	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-2,5	2500	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-2,8	2800	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-3,0	3000	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-3,1	3100	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-3,6	3600	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-4,0	4000	рельсовые односторонние	2		
	32НВ-4,5	4500	рельсовые односторонние	2		
	42НВ-1,4	1400	коробчатые	2		
	42НВ-2,0	2000	коробчатые	2		
	42НВ-2,5	2500	коробчатые	2		
	42НВ-2,8	2800	коробчатые	2		
	42НВ-3,0	3000	коробчатые	2		
	42НВ-3,1	3100	коробчатые	2		
	42НВ-3,6	3600	коробчатые	2		
	42НВ-4,0	4000	коробчатые	2		
	42НВ-4,5	4500	коробчатые	2		
Перечень устройств и технические характеристики:
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Тип проводников	Количество этажей, шт.	Технические условия	
Клеть шахтная неопрокидная для вертикального одноканатного подъема	52НВ-1,4	1400	канатные	2	ТУ 3143-001-27615801-2015	
	52НВ-2,0	2000	канатные	2		
	52НВ-2,5	2500	канатные	2		
	52НВ-2,8	2800	канатные	2		
	52НВ-3,0	3000	канатные	2		
	52НВ-3,1	3100	канатные	2		
	52НВ-3,6	3600	канатные	2		
	52НВ-4,0	4000	канатные	2		
	52НВ-4,5	4500	канатные	2		
	62НВ-1,4	1400	разового исполнения	2		
	62НВ-2,0	2000	разового исполнения	2		
	62НВ-2,5	2500	разового исполнения	2		
	62НВ-2,8	2800	разового исполнения	2		
	62НВ-3,0	3000	разового исполнения	2		
	62НВ-3,1	3100	разового исполнения	2		
	62НВ-3,6	3600	разового исполнения	2		
	62НВ-4,0	4000	разового исполнения	2		
	62НВ-4,5	4500	разового исполнения	2		
	72НВ-1,4	1400	разового исполнения	2		
	72НВ-2,0	2000	разового исполнения	2		
	72НВ-2,5	2500	разового исполнения	2		
	72НВ-2,8	2800	разового исполнения	2		
	72НВ-3,0	3000	разового исполнения	2		
	72НВ-3,1	3100	разового исполнения	2		
	72НВ-3,6	3600	разового исполнения	2		
	72НВ-4,0	4000	разового исполнения	2		
	72НВ-4,5	4500	разового исполнения	2		
	82НВ-1,4	1400	разового исполнения	2		
	82НВ-2.0	2000	разового исполнения	2		
	82НВ-2,5	2500	разового исполнения	2		
	82НВ-2,8	2800	разового исполнения	2		
	82НВ-3,0	3000	разового исполнения	2		
	82НВ-3,1	3100	разового исполнения	2		
	82НВ-3,6	3600	разового исполнения	2		
	82НВ-4,0	4000	разового исполнения	2		
	82НВ-4,5	4500	разового исполнения	2		
	92НВ-1,4	1400	разового исполнения	2		
	92НВ-2,0	2000	разового исполнения	2		
	92НВ-2,5	2500	разового исполнения	2		
	92НВ-2,8	2800	разового исполнения	2		
	92НВ-3,0	3000	разового исполнения	2		
	92НВ-3,1	3100	разового исполнения	2		
	92НВ-3,6	3600	разового исполнения	2		
	92НВ-4,0	4000	разового исполнения	2		
	92НВ-4,5	4500	разового исполнения	2		
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Количество этажей, шт.	Технические условия	
Клети шахтные для вертикального многоканатного подъема	1КМ-3,0	3000	1	ТУ 3143-002-27615801-2015	
	1КП-3,1	3100	1		
	1КМ-3,6	3600	1		
	1КП-4,0	4000	1		
	1КМ-4,5	4500	1		
	1КП-4,5	4500	1		
	1КМ-5,2	5200	1		
	1КП-5,5	5500	1		
	1КП-6,0	6000	1		
Перечень устройств и технические характеристики:
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Количество этажей, шт.	Технические условия	
Клети шахтные для вертикального многоканатного подъема	2КМ-3,0	3000	2	ТУ 3143-002-27615801-2015	
	2КП-3,1	3100	2		
	2КМ-3,6	3600	2		
	2КП-4,0	4000	2		
	2КМ-4,5	4500	2		
	2КП-4,5	4500	2		
	2КМ-5,2	5200	2		
	2КП-5,5	5500	2		
	2КП-6,0	6000	2		
Наименование	Обозначение	Объем кузова, м3	Грузоподъемность, кг, не более	Технические условия	
Скип шахтный неопрокидной вертикального одноканатного подъема	1СН-5	5,0	14500	ТУ 3143-003-27615801-2015	
	1СН-5,5	5,5	15500		
	1СН-7	7,0	20000		
	1СН-7,5	7,5	21500		
	1СН-8	8,0	23000		
	1СН-9	9,0	26000		
	1СН-9,5	9,5	27500		
	1СН-10	10,0	29000		
	1СН-11	11,0	31500		
	1СН-14	14,0	31000		
	1СН-15	15,0	33000		
	1СН-18	18,0	30000		
	1СН-19	19,0	28000		
	1СН-19,5	19,5	28000		
	1СН-20	20,0	28000		
	1СН-22	22,0	32000		
	1СН-22,5	22,5	32000		
Наименование	Обозначение	Диаметр каната, мм	Статическая нагрузка, кН	Технические условия	
Устройство подвесное типа УП	УП6,3.000	20-36,5	63	ГОСТ 15851-84	
	УП12,5.000	27-46,5	125		
	УП20.000	33-58,5	200		
	УП25.000	36,5-58,5	250		
	УП30.000	42-65	300		
Наименование	Обозначение	Диаметр каната, мм	Концевая нагрузка, максимальная, кгс	Технические условия	
Подвесное устройство типа ККБ	1 ККБ.000	19-26	6500	ТУ 3143-007-27615801-2015	
	2 ККБ.000	22-36	11600		
	3 ККБ.000	30-46	20000		
	4 ККБ.000	36-55	30500		
	5 ККБ.000	44-65	38600		
	6ККБ.000	42-65	46000		
Устройство подвесное для скипов типа УПС	УПС 6,3.000	20 – 36,5	63	ТУ 3143-007-27615801-2015	
	УПС 12,5.000	27 – 46,5	125		
	УПС 20.000	33 – 58,5	200		
	УПС 25.000	36,5 – 58,5	250		
	УПС 30.000	42 – 65,5	300		
	УПС 46.000	44 - 65	460		
	УПС 55.000	60 – 65	550		
Устройство подвесное безуравнительное	УПБ-500	27…42	500	ТУ 3143-007-27615801-2015	
	УПБ-800	33…46,5	800		
	УПБ-1200	42…50,5	1200		
Наименование	Обозначение	Диаметр каната тормозного, мм	Статическая нагрузка, кН	Технические условия	
Парашют шахтный для клетей типа ПТКА	ПТКА6,3	25,5	63	ГОСТ 15850-84	
	ПТКА12,5	30,5	125		
	ПТКА20	35,0	200		
	ПТКА25	40,0	250		
	ПТКА30	45,0	300		
    Перечень устройств и технические характеристики:
Наименование	Обозначение	Длина пояса, мм	Тип проводников	Количество этажей, шт	Технические условия	
Клеть шахтная
неопрокидная
для
вертикального
одноканатного
подъёма	61НВ-5,0	5000	Разового исполнения	1	ТУ 3143-001-27615801-
2015	
	61НВ-5,2	5200	Разового исполнения	1		
	61НВ-5,5	5500	Разового исполнения	1		
	61НВ-5,6	5600	Разового исполнения	1		
	61ШВ-5,8	5800	Разового исполнения	1		
	61НВ-6,0	6000	Разового исполнения	1		
	61НВ-6,4	6400	Разового исполнения	1		
	61НВ-6,6	6600	Разового исполнения	1		
	61НВ-7,0	7000	Разового исполнения	1		
	61НВ-7,2	7200	Разового исполнения	1		
	62НВ-1,6	1600	Разового исполнения	2		
	62НВ-1,8	1800	Разового исполнения	2		
	62НВ-2,2	2200	Разового исполнения	2		
	62НВ-3,3	3300	Разового исполнения	2		
	62НВ-5,0	5000	Разового исполнения	2		
	62НВ-5,2	5200	Разового исполнения	2		
	62НВ-5,5	5500	Разового исполнения	2		
	62НВ-5,6	5600	Разового исполнения	2		
	62НВ-6,0	6000	Разового исполнения	2		
	62НВ-6,4	6400	Разового исполнения	2		
	62НВ-6,6	6600	Разового исполнения	2		
	62НВ-7,0	7000	Разового исполнения	2		
	62НВ-7,2	7200	Разового исполнения	2		
	71НВ-1,4	1400	Разового исполнения	1		
	71НВ-1,6	1600	Разового исполнения	1		
	71НВ-1,8	1800	Разового исполнения	1		
	71НВ-2,0	2000	Разового исполнения	1		
	71НВ-2,2	2200	Разового исполнения	1		
	71НВ-2,5	2500	Разового исполнения	1		
	71НВ-2,8	2800	Разового исполнения	1		

	71НВ-3,0	3000	Разового исполнения	1		
	71НВ-З,1	3100	Разового исполнения	1		
	71НВ-3,3	3300	Разового исполнения	1		
	71НВ-3,6	3600	Разового исполнения	1		
	71НВ-4,0	4000	Разового исполнения	1		
	71НВ-4,5	4500	Разового исполнения	1		
	71НВ-5,0	5000	Разового исполнения	1		
	71НВ-5,2	5200	Разового исполнения	1		
	71НВ-5,5	5500	Разового исполнения	1		
	71НВ-5,6	5600	Разового исполнения	1		
	71НВ-6,0	6000	Разового исполнения	1		
	71НВ-6,4	6400	Разового исполнения	1		
	71НВ-6,6	6600	Разового исполнения	1		
	71НВ-7,0	7000	Разового исполнения	1		
	71НВ-7,2	7200	Разового исполнения	1		
	72НВ-1,6	1600	Разового исполнения	2		
	72НВ-1,8	1800	Разового исполнения	2		
	72НВ-2,2	2200	Разового исполнения	2		
	72НВ-3,3	3300	Разового исполнения	2		
	72НВ-5,0	5000	Разового исполнения	2		
	72НВ-5,2	5200	Разового исполнения	2		
	72НВ-5,5	5500	Разового исполнения	2		
	72НВ-5,6	5600	Разового исполнения	2		
	72НВ-6,0	6000	Разового исполнения	2		
	72НВ-6,4	6400	Разового исполнения	2		
	72НВ-6,6	6600	Разового исполнения	2		
	72НВ-7,0	7000	Разового исполнения	2		
	72НВ-7,2	7200	Разового исполнения	2		

	Номер разрешения		11-02-136-2018
	дата выдачи		17 сентября 2018 г.
	действительно		16 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская 
	Адрес	Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Промышленная, д.37
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (оборудование металлургических производств, рассчитанное на максимальный объем расплава 50 тонн и более в год), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах

Потенциально опасные объекты:
№ п/п	Наименование	Обозначение
(сборочный чертеж)	
1.	Промежуточный ковш	30.М.6174.010 СБ	
2.	Промежуточный ковш	5963–0200.01.00.000 СБ	

Технические устройства:
№
п/п	Наименование	Обозначение
(сборочный чертеж)	
1.	Система вторичного охлаждения МЛНЗ–1	30.М7738.00.000 СБ	
2.	Система вторичного охлаждения МЛНЗ–2	30.М7742.00.000 СБ	
3.	Система вторичного охлаждения МЛНЗ–3	30.М7759.000 СБ	

	Номер разрешения	11-02-144-2018
	дата выдачи	28 сентября 2018 г.
	действительно	27 сентября 2023 г.
	Выдано	Совместному закрытому акционерному обществу «Недраинвест»
	Адрес	223043, Минский район, д. Цна, Цех по розливу питьевой воды
	На право:	На право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров

	Номер разрешения	11-02-155-2018
	дата выдачи	19 октября 2018 г.
	действительно	18 октября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Белый тигр»
	Адрес	222811, Минская область, Пуховичский район, 71, 1 км севернее д. Цагельня
	На право:	на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому 
	регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)
	
	Номер разрешения	11-02-162-2018
	дата выдачи	22 октября 2018 г.
	действительно	23 октября 2023 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Научно-производственный центр по геологии»
	Адрес	Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Купревича, 7, ком. 206
	На право:	на право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров (указанный вид работ будет 
	осуществлять филиал «Белорусская комплексная геологоразведочная экспедиция», г. Минск, ул. Геологическая, 117);	
	бурения скважин для добычи твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых глубиной более 20 метров (указанный вид 
	работ будет осуществлять филиал «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения», г. Мозырь, ул. Пролетарская, 77)
	
	Номер разрешения	11-02-168-2018
	дата выдачи	1 ноября 2018 г.
	действительно	31 октября 2023 г.
	Выдано	фирме «Deilmann-Haniel GmbH»
	Адрес	Germany, 44319, Dortmund, Haustenbeсke 1  
	Адрес местонахождения в Республике Беларусь: Минская обл., Любанский р-н, Любанский с/с, кадастровый номер земельного участка 623400000001000929
	На право:	на право эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (прицепные (подвесные) устройства 
к клетям аварийного подъема и аварийным лестницам), эксплуатируемых в горных выработках диаметром 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные горные работы: участок проходки шахтных стволов Нежинского горно-обогатительного комбината, изготовленных ООО «Сибирский Производственный Комплекс Нестандартного Оборудования» 

Перечень технических устройств 

Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры, грузоподъемность, т	Примечание	
Устройство прицепное (подвесное) для клети аварийного подъема и аварийной лестницы
	ППУ4-10П.00.000	ТУ 3143-014-23548829-2015	4	Допускается к применению 
на опасных производственных объектах II типа опасности (участок проходки шахтных стволов Нежинского горно-обогатительного комбината)	
	ППУ4-11П.00.000	ТУ 3143-014-23548829-2015	4		
	Номер разрешения	11-02-176-2018
	дата выдачи	20 ноября 2018 г.
	действительно	19 ноября 2023 г.
	Выдано	Производственно-строительному унитарному предприятию «ВОДАБУРТЕХНО»
	Адрес	Республика Беларусь, 220025, г. Минск, ул. Слободская, 128, ком. 7
	На право:	на право бурения скважин для добычи жидких (воды) полезных ископаемых глубиной более 20 метров.

	Номер разрешения	11-02-190-2018
	дата выдачи	21 декабря 2018 г.
	действительно	20 декабря 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»
	Адрес	Республика Беларусь, 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 69
	На право:	на право изготовления технических устройств (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне), 
	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (горные выработки диаметром от 1200 мм и более, на которых 
	ведутся подземные горные работы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики:

Наименование	Обозначение	Тип подъема	Геометрическая емкость кузова, м3	Примечание	
Скипы шахтные СН	СН-11	Вертикальный, одноканатный	11	Изготовление 
по ТУ РБ 600024102.013-2002	
	СН-19,5		19,5		
Скипы шахтные СНМ	СНМ-19	Вертикальный, многоканатный	19	Изготовление 
по ТУ РБ 600024102.015-2004	
	СНМ-35		35		

Наименование	Обозначение	Грузоподъемность, т, не более	Вместимость, человек, не более	Примечание	
Клети шахтные 1НОВ с противовесом клети 
ПК-1	1НОВ4-6,6	6,6	28	Изготовление по 
ТУ РБ 600024102.035-2004, 
ТУ РБ 600024102.014-2003	
	1НОВК5,6-15	15	-		
Клети шахтные 2НОВ с противовесом клети 
ПК-2	2НОВ4-15	15	56	Изготовление по 
ТУ BY 600024102.039-2006, 
ТУ BY 600024102.108-2016	
	2НОВК4-15				
	2НОВК4-13,2	13,2	54		

	Номер разрешения	11-02-191-2018
	дата выдачи	21 декабря 2018 г.
	действительно	20 декабря 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством»
	Адрес	Республика Беларусь, 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 69
	На право:	на право изготовления потенциально опасных объектов (непрерывный транспорт: кратцер-кран М портальный, предназначенный для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемый при проведении горных работ), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Технические характеристики:
Наименование	Механизм передвижения	Рабочая стрела (сгребающая)	Подающая стрела (подгребающая)	Примечание	
	Количество приводов, шт	Скорость передвижения, м/мин	Количество, шт	Скорость цепи, м/с	Количество, шт	Скорость цепи, м/с		
Кратцер - кран М портальный	4	5,9	2	0,7	1	0,7	Изготовление 
по ТУ BY 600024102.099-2010