Номер разрешения	11-02-010-2018
	дата выдачи	25 января 2018 г.
	действительно	24 января 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «УНИТЕРМ»
	Адрес	212013, г. Могилев, ул. Славгородское шоссе, 44а
	На право:	На право изготовления шкафных газорегуляторных пунктов, предназначенных для снижения давления природного газа, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Технические характеристики:

Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечания	
			Давление 
на входе МПа, 
не более	Давление на выходе МПа, 
не более		
Шкафной газорегуляторный пункт	ШРП	-	1,2	0,002-0,6	ТУ BY 700408291.001-2017	

Номер разрешения	11-02-035-2018
	дата выдачи	27 марта 2018 г.
	действительно	26 марта 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»
	Адрес	Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, Литера Д, пом.1
	На право:	На право изготовления технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору 
в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств (изоляционных материалов):

№ п/п	Наименование технического устройства	Технические условия
на изготовление	Область эксплуатации
(применения)	
1.	манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП»	ТУ 2245-026-82119587-2008	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 	
2.	ленты защитные термоусаживающиеся «ТЕРМА» («ТЕРМА», «ТЕРМА-СТ», «ТЕРМА-РЗ», «ТЕРМА-Р», «ТЕРМА-ЛКА»)	ТУ 2245-024-82119587-2007	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 	
3.	ленты термоусаживающиеся полиэтиленовые радиационно-модифицируемые «ТЕРМА-Л»	ТУ 2245-030-82119587-2009	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 	
4.	ленты  термоусаживающиеся полиэтиленовые радиационно-модифицируемые с мастичным слоем «ТЕРМА-М»	ТУ 2245-025-82119587-2008	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 	

Номер разрешения	11-02-039-2018
	дата выдачи	29 марта 2018 г.
	действительно	28 марта 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные системы изоляции»
	Адрес	Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус С, этаж 10
	На право:	На право изготовления технических устройств  для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору 
в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств (изоляционных материалов):
№ п/п	Наименование 
технического устройства	Технические условия 
на изготовление	Область эксплуатации 
(применения)	
1	Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-60»	ТУ 2293-011-09355006-2012
ТУ 2293-018-72131966-2017	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
2	Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-НП»	ТУ 2293-023-72131966-2016	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1220 мм
включительно	
3	Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-80»	ТУ 22.21.42-024-72131966-2017
	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
4	Клеевая замковая пластина «НОВОРАД-ЗК»	ТУ 2293-005-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1220 мм
включительно	
5	Лента полиэтиленовая для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН»	ТУ 2245-009-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1220 мм
включительно	
6	Обертка полиэтиленовая для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН-ОБ»	ТУ 2245-010-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1220 мм
включительно	
7	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «ПОЛИТЕРМ»	ТУ 2245-012-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
8	Комплект изоляции «ПОЛИЛЕН-Т» для защиты трубопроводов	ТУ 2245-019-09355006-2014	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
9	Термоплавкий заполнитель «НОВОРАД-ТЗ»	ТУ 2245-004-05801845-2005	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
10	Лента для ремонта поврежденного заводского полиэтиленового покрытия «НОВОРАД-Р»	ТУ 2245-005-05801845-2005	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
11	Пленка оберточная «ПЭКОМ»	ТУ 2245-021-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
12	Лента изоляционная полимерная «ЛДП-НК»	ТУ 2245-014-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
13	Лента изоляционная термоусаживающаяся «ЛДП-Т-НК»	ТУ 2245-014-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
14	Комплекты для теплогидроизоляции соединений теплоизолированных труб «НОВОРАД-КТС»	СТО 004-721311966-2017	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
15	Лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НК»	ТУ 2245-013-72131966-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
16	Лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НК-ВС»	ТУ 2245-024-0935506-2016	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
17	Лента термоусаживающаяся «НОВОРАД-ОБ»	ТУ 22.21.30-022-72131966-2017	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
18	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «НОВОТЕРМ»	ТУ 2245-019-72131966-2017	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	

Номер разрешения	11-02-040-2018
	дата выдачи	29 марта 2018 г.
	действительно	28 марта 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Делан»
	Адрес	Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус С, этаж 10
	На право:	На право эксплуатации (применения) технических устройств на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, изготовленных ООО «Комплексные системы изоляции»

Перечень технических устройств (изоляционных материалов):

№ п/п	Наименование
технического устройства	Технические условия 
на изготовление	Область эксплуатации 
(применения) на потенциально опасных объектах	
1	Манжета термоусаживающаяся «CANUSA GTS-65 3L»	ТУ TS-004/0508-2013 WH 
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы  диаметром до 1420 мм включительно	
2	Манжета термоусаживаемая «CANUSA GTS-PE 3L»	ТУ TS-001/1201-2013 WH 
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	
3	Манжета термоусаживаемая «CANUSA GTS-PP 3L»	ТУ TS-001/1208-2012 WH
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы  диаметром до 1420 мм  включительно	
4	Наружное защитное покрытие «CANUSA HBE-HT»	ТУ TS-002/3001-2013 WH
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы  диаметром до 1420 мм включительно	
5	Манжета термоусаживающаяся «CANUSA GTS-PP 100 3L»	ТУ TS-001/1208-2011 WH
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы  диаметром до 1420 мм включительно	
6	Манжета термоусаживающаяся «CANUSA DDX 3L»	ТУ TS-002/2610-2012 WH
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы  диаметром до 1420 мм включительно	
7	Покрытие на основе материала «CANUSA WRAPID BOND»	ТУ TS-003/3101-2013 WH 
с изменением № 1
	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1020 мм включительно	

	
	Номер разрешения	11-02-046-2018
	дата выдачи	3 апреля 2018 г.
	действительно	2 апреля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Делан»
	Адрес	Российская Федерация, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус С, этаж 10
	На право:	На право изготовления технических устройств (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне) для 
	эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, 
	нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности
Перечень технических устройств (изоляционных материалов):

№ п/п	Наименование
технического устройства	Технические условия 
на изготовление	Область эксплуатации 
(применения) на потенциально опасных объектах	Примечание	
1	Мастика битумно-полимерная изоляционная «ТРАНСКОР-ГАЗ» 	ТУ 5775-004-32989231-2015	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром до 1420 мм включительно	ОП АО «Делан» 
г. Егорьевск	
2	Мастика битумно-полимерная изоляционная «ТРАНСКОР» 	ТУ 5775-002-32989231-2011	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы диаметром 
до 1220 мм включительно	ОП АО «Делан» 
г. Егорьевск	

	Номер разрешения	11-02-050-2018
	дата выдачи	11 апреля 2018 г.
	действительно	10 апреля 2023 г.
	Выдано	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»
	Адрес	г. Гомель, ул. Гагарина, 17
	На право:	На право изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (пункты 
газорегуляторные блочные (ГРП) по ТУ BY 400035057.004-2018), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (данный вид работ выполняет филиал РПУП «Гомельоблгаз» - «Гомельское производственное управление»)

Технические характеристики:
Наименование 	Модель	Обозначение	Технические параметры	
Пункты газорегуляторные блочные (ГРП)	ТУ BY 400035057.004-2018	«Пункт газорегуляторный блочный
ТУ BY 400035057.004 -2018»	снижение давления природного газа от 1,2 МПа до 0,001 МПа	

	Номер разрешения	11-02-051-2018
	дата выдачи	11 апреля 2018 г.
	действительно	10 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Салаватнефтемаш»
	Адрес	Российская Федерация, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, 
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств:

№
п/п	Наименование	Обозначение	Примечание	
1	Устройства камер запуска и приема в блочно-комплектном исполнении типа БК 
(для газопроводов от DN 100 до DN 1400, номинальным давлением до 16,0 МПа)	ТУ 3683-013-03481263-98	магистральные
газопроводы	
2	Устройства камер запуска и приема средств очистки и диагностики типа УЗП для нефтепроводов от DN 100 до DN 1200. номинальным давлением до 16,0 МПа	ТУ 3683-019-03481263-01	магистральные
нефтепроводы	
3	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов DN 150 ... 1200 мм (камеры стационарные запуска и приема средств очистки, диагностики магистральных нефте-,
нефтепродуктопроводов, DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1050, 1200, PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа)	ТУ 3683-019-03481263-06	магистральные
нефтепроводы и
нефтепродуктопроводы	

	Номер разрешения	11-02-057-2018
	дата выдачи	24 апреля 2018 г.
	действительно	23 апреля 2023 г.
	Выдано	фирме «Tianjin Energy Solution Development Co LTD»
	Адрес	Китайская Народная Республика, г. Тяньцзинь, зона автомобильной промышленности Сицин, Промышленный парк Чжулянь, 11 
	На право:	На право изготовления технических устройств (полиэтиленовых профилированных труб и соединительных деталей), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, объектах магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

Перечень полиэтиленовых профилированных труб 
с соединительными деталями торговой марки 
«Tianjin Energy Solution Development Co LTD» (КНР):

Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Рабочее давление (МПа)	Рабочая среда	
80-600	4*-9,0	≤1,2	Природный газ	
80-400	5,0*-9,0	1,2-2,5	Природный газ, нефть, нефтепродукты	
80-300	6,0*-9,0	2,5-5,4	Природный газ, нефть, нефтепродукты	

*В соответствии с проектом, но не менее указанной толщины.

	Номер разрешения	11-02-060-2018
	дата выдачи	2 мая 2018 г.
	действительно	1 мая 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»
	Адрес	Российская Федерация, 141207, Московская обл., г. Пушкино, 
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали), 
	эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в 
	области промышленной безопасности 
Перечень оборудования торговой марки 
ООО «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»
№
п/п	Наименование технического
устройства	Диаметр,
мм	Давление,
МПа	Температура,
град.С	Рабочая среда	
1	Днища штампованные ТУ 1469-001-68152804-10	от 530
до 1220	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
2	Днища штампованные ТУ 1469-002-68152804-2016	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
3	Заглушки эллиптические ТУ 1468-003-68152804-11	от 32 
до 530	до 16 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
4	Днища (заглушки) штампованные ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 до
1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
5	Днища (заглушки) штампованные ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 
до 1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
6	Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001	от 32 
до 530	до 16 МПа	-70...+450	Газ, нефть и нефтепродукты	
7	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001	от 57 
до 820	до 16 МПа	-70...+450	Газ, нефть и нефтепродукты	
8	Отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001	от 57 
до 820	до 16 МПа	-70...+450	Газ, нефть и нефтепродукты	
9	Отводы крутоизогнутыеТУ 1469-001-68152804-10	530	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
10	Отводы крутоизогнутые ТУ 1468-003-68152804-11	от 57 
до 820	до 16 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
11	Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
12	Отводы крутоизогнутые ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 
до 1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
13	Отводы горячегнутые ТУ 1469-001-68152804-10	от 530
до 1220	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
14	Отводы горячегнутые ТУ 1469-002-68152804-2016	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
15	Отводы горячегнутые ТУ 1468-003-68152804-11	от 57 
до 1420	до 16 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
16	Отводы горячегнутые ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
17	Отводы горячегнутые ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 
до 1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
18	Переходы концентрические ГОСТ 17378	от 38 
до 530	до 16 МПа	-70.. +450	Газ, нефть и нефтепродукты	
19	Переходы концентрические, штампосварные, в том числевальцованные
ТУ 1469-001-68152804-10	от 530
до 1220	до 11,8 МПа	-60.. +80	Газ, нефть и нефтепродукты	
20	Переходы штампованные и штампосварные (концентрические)
ТУ 1469-002-68152804-2016	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты
	
21	Переходы концентрические (эксцентрические)
ТУ 1468-003-68152804-11	от 38 
до 530	до 16 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
22	Переходы к штампованные и штампосварные (концентрические и эксцентрические) ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 
до 1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
23	Переходы к штампованные и штампосварные (концентрические
и эксцентрические) ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 до
1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
24	Тройники ГОСТ 17376	от 45 до
426	до 16 МПа	-70...+450	Газ, нефть и нефтепродукты	
25	Тройники штампосварные, в том числе с решетками
ТУ 1469-001-68152804-10	от 530
до 1220	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
26	Тройники штампованные и штампосварные, в том числе с
удлинительными кольцами и решетками ТУ 1469-002-68152804-2016	от 273
до 1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
27	Тройники ТУ 1468-003-68152804-11	от 45 до
426	до 16 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
28	Тройники штампованные и штампосварные, в том числе с удлинительными кольцами и решетками ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 до
1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
29	Тройники штампованные и штампосварные, в том числе с
удлинительными кольцами и решетками ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 до
1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
30	Кольца переходные ТУ 1469-001-68152804-10	от 159
до 1220	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
31	Кольца переходные ТУ 1469-002-68152804-2016	от 57 до
1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
32	Кольца переходные ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 до
1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
33	Кольца переходные ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 до
1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
34	Детали с кольцами переходными ТУ 1469-001-68152804-10	от 530
до 1220	до 11,8 МПа	-60...+80	Газ, нефть и нефтепродукты	
35	Детали с кольцами переходными ТУ 1469-002-68152804-2016	от 57 до
1420	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	
36	Детали с кольцами переходными ТУ 1469-006-68152804-2013	от 57 до
1420	до 32 МПа	-196...+700	Газ, нефть и нефтепродукты	
37	Детали с кольцами переходными ТУ 1469-008-68152804-2015	от 57 до
1220	до 32 МПа	-60...+170	Газ, нефть и нефтепродукты	

	Номер разрешения	11-02-061-2018
	дата выдачи	2 мая 2018 г.
	действительно	1 мая 2038 г.
	Выдано	Иностранному обществу с ограниченной ответственностью «ЦМО»
	Адрес	Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, 
	На право:	На право эксплуатации (применения) в Республике Беларусь печи полимеризации порошковой краски SKP-9-G (160) (заводской 
	номер 22/2017, фирмы Mogielnicki i Spolka SP.J (Польша)), установленной на объекте «Модернизация участка полимерного покрытия 
в производственном здании с пристроенной котельной ИООО «ЦМО» (Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, 67Б), подлежащей государственному надзору в области промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-065-2018
	дата выдачи	10 мая 2018 г.
	действительно	9 мая 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика»
	Адрес	Российская Федерация, 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Строительная, д. 3, пом. 8
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) для внутритрубной 
диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
Перечень технических устройств – комплексов внутритрубной диагностики КВД-3 (ТУ 26.51.66-001-18195636-2016)
№ п/п	Модель	Диаметр трубопроводов, м	Область применения	Примечание	
1	КВД-3-219(8”) в составе: 
ДМТ-219(8”)
ДМТП-219(8”)
ПРТ-219(8”),
ПМО-219(8”) 
СО-219(8”)	219	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
2	КВД-3-273(10”) в составе: 
ДМТ-273(10”)
ДМТП-273(10”)
ПРТ-273(10”),
ПМО-273(10”) 
СО-273(10”)	273	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
3	КВД-3-325(12”) в составе: 
ДМТ-325(12”)
ДМТП-325(12”)
ПРТ-327(12”),
ПМО-325(12”) 
СО-325(12”) 	325	Магистральные  газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
4	КВД-3-377(14”) в составе: 
ДМТ-377(14”)
ДМТП-377(14”)
ПРТ-377(14”),
ПМО-377(14”) 
СО-377(14”)	377	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
5	КВД-3-426(16”) в составе:
ДМТ-426(16”)
ДМТП-426(16”)
ПРТ-426(16”),
ПМО-426(16”) 
СО-426(16”)	426	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
6	КВД-3-500(20”) в составе:
ДМТ-500(20”)
ДМТП-500(20”)
ПРТ-500(20”),
ПМО-500(20”) 
СО-500(20”)	530	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
7	КВД-3-700(28”) в составе:
ДМТ-700(28”)
ДМТП-700(28”)
ПРТ-700(28”),
ПМО-700(28”) 
СО-700(28”)	720	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
8	КВД-3-1000(40”) в составе:
ДМТБ-1000(40”)
ДМТПБ-1000(40”)
ПРТБ-1000(40”),
ПМОБ-1000(40”) 
СО-1000(40”)	1020	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
9	КВД-3-1200(48”) в составе:
ДМТБ-1200(48”)
ДМТПБ-1200(48”)
ПРТБ-1200(48”),
ПМОБ-1200(48”) 
СО-1200(48”)	1220	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
10	КВД-3-1400(56”) в составе: 
ДМТБ-1400(56”)
ДМТПБ-1400(56”)
ПРТБ-1400(56”),
ПМОБ-1400(56”) 
СО-1400(56”)	1420	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, 
нефтепродуктопроводы		

	
	Номер разрешения	11-02-068-2018
	дата выдачи	15 мая 2018 г.
	действительно	14 мая 2023 г.
Выдано	Частному производственному унитарному предприятию «Системавтоматика»
	Адрес	246028, г. Гомель, пер. Песина, д. 15 
	На право:	На право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных трубопроводов газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы

	Номер разрешения	11-02-072-2018
	дата выдачи	28 мая 2018 г.
	действительно	27 мая 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Прайд»
	Адрес	Республика Беларусь, 211440, г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, ком. 1
	На право:	На право изготовления ленты термоусаживающейся полиэтиленовой «Прален» ОБ для применения в качестве защитной обёртки покрытий стальных магистральных трубопроводов, эксплуатируемой (применяемой) на потенциально опасных объектах (магистральные трубопроводы (газо-, нефте, нефтепродуктопроводы)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Технические характеристики:

Наименование, ТУ	Модель	Обозначение	Технические
параметры	Примечание	

	
	Ширина ленты,
мм	Толщина
ленты, 
мм	Температура
эксплуатации,
°С		
Лента 
термоусаживающаяся 
полиэтиленовая, 
ТУ BY 300042543.025-2018	«Прален»	ОБ	от 150
до 620	от 0,5
до 1,5	от -40 
до +50	для труб диаметром 
до 820 мм включительно; 
с покрытиями на основе битумно-полимерных мастик горячего нанесения в трассовых или базовых условиях с номером конструкции 12, 13 усиленного типа и 20, 21, 22 нормального типа 
(по СТБ ГОСТ Р 51164)	
	Номер разрешения	11-02-076-2018
	дата выдачи	12 июня 2018 г.
	действительно	11 июня 2023 г.
	Выдано	фирме «Citadel Technologies Europe BV»
	Адрес	The Netherlands, 4207 WL  Gorinchem, Pippeloentje 16
	На право:	На право эксплуатации (применения) технических устройств (соединительные детали (муфты из композитных материалов для 
	ремонта трубопроводов) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, 
	нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств, изготавливаемых фирмой 
«Citadel Technologies», Tulsa, Oklahoma (USA):

№ п/п	Наименование технического устройства 	Область эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах	
1	BlackDiamond	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы,
объекты газораспределительной системы и газопотребления	
2	DiamaPro		
3	DiamondWrap°HP		
4	DiamondWrap	объекты газораспределительной системы и газопотребления	
	
	Номер разрешения	11-02-079-2018
	дата выдачи	14 июня 2018 г.
	действительно	13 июня 2023 г.
	Выдано	фирме «EUROSTANDARD S.p.A»
	Адрес	Italy, Tesero (TN), Via Zona Industriale Lago, Cap 38038
	На право:	На право изготовления технических устройств (соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 для газопроводов (отводы, заглушки,
	 муфты, тройники, редукционные переходы, втулки под фланец, седелки и др.), переходы «полиэтилен-сталь») для эксплуатации 
	(применения) 
	на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности (перечень и технические характеристики смотреть 
	на оборотной стороне)
	
Перечень технических устройств:
№ п.п.	Наименование	Код	Диаметр от	Диаметр до (включительно)	SDR	Материал	
1.*	Отвод 90° с концами под приварку	20.10	90	500	17	PE 100	
2.*	Отвод 90° с концами под приварку	20.10	20	500	11	PE 100	
3.*	Отвод 90° с концами под приварку	20.10	32	160	7.4	PE 100	
4.*	Отвод 45° с концами под приварку	20.15	90	500	17	PE 100	
5.*	Отвод 45° с концами под приварку	20.15	32	500	11	PE 100	
6.*	Отвод 45° с концами под приварку	20.15	32	160	7.4	PE 100	
7.*	Тройник 90° с концами под приварку	20.20	90	500	17	PE 100	
8.*	Тройник 90° с концами под приварку	20.20	20	500	11	PE 100	
9.*	Тройник 90° с концами под приварку	20.20	32	160	7.4	PE 100	
10.*	Тройник 90° редукционный с концами под приварку	20.21	90х50	315х250	17	PE 100	
11.*	Тройник 90° редукционный с концами под приварку	20.21	63х32	315х250	11	PE 100	
12.*	Тройник 90° редукционный с концами под приварку	20.21	63х32	160х140	7.4	PE 100	
13.*	Втулка под фланец с концом под приварку	20.30	40	630	17	PE 100	
14.*	Втулка под фланец с концом под приварку	20.30	25	630	11	PE 100	
15.*	Втулка под фланец с концом под приварку	20.30	20	315	7.4	PE 100	
16.*	Заглушка с концом под приварку	20.35	40	315	17	PE 100	
17.*	Заглушка с концом под приварку	20.35	25	315	11	PE 100	
18.*	Заглушка с концом под приварку	20.35	20	160	7.4	PE 100	
19.*	Переход редукционный с концом под приварку	20.50	40х32	400x355	17	PE 100	
20.*	Переход редукционный с концом под приварку	20.50	25х20	400x355	11	PE 100	
21.*	Переход редукционный с концом под приварку	20.50	25х20	200x180	7.4	PE 100	
22.	Муфта с закладными электронагревателями	21.00.10	32	630	17	PE 100	
23.	Муфта с закладными электронагревателями	21.00.16	20	630	11	PE 100	
24.	Муфта с закладными электронагревателями	21.00.25	20	315	7,4	PE 100	
25.	Муфта с закладными электронагревателями	21.10.10	450	630	13.6	PE 100	
26.	Отвод 90° с закладными электронагревателями	21.11.16	20	315	11	PE 100	
27.	Отвод 90° с закладными электронагревателями	21.11.25	20	160	7.4	PE 100	
28.	Отвод 45° с закладными электронагревателями	21.16.16	25	315	11	PE 100	
29.	Отвод 45° с закладными электронагревателями	21.16.25	25	160	7.4	PE 100	
30.	Тройник 90° с закладными электронагревателями	21.21	25	200	11	PE 100	
31.	Тройник редукционный 90° с закладными электронагревателями	21.22	90х63	160х110	11	PE 100	
32.	Заглушка с закладными электронагревателями	21.36.16	32	200	11	PE 100	
33.	Заглушка с закладными электронагревателями	21.36.25	20	200	7.4	PE 100	
34.	Муфта переходная с закладными электронагревателями	21.51	25x20	200x160	11	PE 100	
35.	Седловой тройник с закладными электронагревателями (электросварная седелка) Моноблок	21.20А	40х20	110х63	11	PE 100	
36.	Седловой тройник с закладными электронагревателями (электросварная седелка) 	21.20	50х20	315х110	11	PE 100	
37.***	Седловой отвод с закладными электронагревателями (арматура для врезки)	21.30	50х20	315х63	11	PE 100	
38.**	Седловой отвод с закладными электронагревателями, модель моноблок (арматура для врезки)	21.30A	40x20	110х63	11	PE 100	
39.***	Седловой отвод с закладными электронагревателями, с встроенной фрезой и клапаном (седелка с фрезой и клапаном для врезки)	21.73	75х32	250х63	11	РЕ 100	
40.****	Переход полиэтилен-сталь	20.60	25х3/4"	125х4"	11	PE 100	
41.	Переход полиэтилен-сталь	20.65	140х5"	315х12"	11	PE 100	
42.****	Переход полиэтилен-сталь удлиненный (90°)	20.61	25х3/4"	63х2"	11	PE 100	
* - фитинги позиции 1-21 диаметром до 110 мм при сварке применять с фитингами с закладными электронагревателями.
** - фитинги позиция 38 применяются с заглушками с закладными электронагревателями диаметром 27 мм (поставляются в комплекте) или диаметром 40 мм.
***- фитинги позиции 37, 39 применять только при расположении в колодцах, или с заглушками с закладными электронагревателями.
****- резьбовые соединения переходов полиэтилен-сталь и позиции 40, 42 размещать в грунте запрещается.	

	Номер разрешения	11-02-080-2018
	дата выдачи	14 июня 2018 г.
	действительно	13 июня 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Волжский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, г. Волжский,	 ул. 7-я Автодорога, дом 6
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь стальных труб в заводской изоляции (технические 
характеристики смотреть на оборотной стороне), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
Перечень и технические характеристики:
№
п/п	Наименование 
технических устройств	Обозначение технических условий	Исполнение	Толщина
защитного покрытия, не менее, мм	Назначение	
1	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным монослойным полиэтиленовым покрытием 	ТУ 1390-012-53570464-2016	нормальное
	св. 114 до 273 мм включ. – 2,0 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,2 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 2,5 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,0 мм;	Для магистральных газопроводов	
2	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным монослойным полиэтиленовым покрытием 	ТУ 1390-012-53570464-2016	термостойкое	св. 114 до 273 мм включ. – 2,0 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,2 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 2,5 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,0 мм	Для магистральных газопроводов	
3	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным монослойным полиэтиленовым покрытием 	ТУ 1390-012-53570464-2016	специальное	св. 114 до 273 мм включ. – 2,5 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,7 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 3,0 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,5 мм	Для магистральных газопроводов	
4	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 530 
с наружным антикоррозионным двухслойным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-012-53570464-2016		св. 114 до 273 мм включ. – 2,0 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,2 мм;
	Для магистральных газопроводов	
5	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-012-53570464-2016	нормальное
	св. 114 до 273 мм включ. – 2,0 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,2 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 2,5 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,0 мм	Для магистральных газопроводов	
6	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-012-53570464-2016	термостойкое	св. 114 до 273 мм включ. – 2,0 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,2 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 2,5 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,0 мм	Для магистральных газопроводов	
7	Трубы стальные электросварные диаметром от 114 мм до 1420 
с наружным антикоррозионным трехслойным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-012-53570464-2016	специальное	св. 114 до 273 мм включ. – 2,5 мм;
св. 273 до 530 мм включ. – 2,7 мм;
св. 530 до 820 мм включ. – 3,0 мм;
св. 820 до 1420 мм включ. – 3,5 мм	Для магистральных газопроводов	

	Номер разрешения	11-02-083-2018
	дата выдачи	22 июня 2018 г.
	действительно	21 июня 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Компания КРУС-Запад»
	Адрес	Российская Федерация, 199226, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.15,	 литера Б, пом. 12Н
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах химических и нефтехимических производств, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Перечень потенциально опасных объектов, 
эксплуатируемых на объектах магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи):

№ п/п	Наименование продукции	Модель	
1	Программно-технические комплексы системы локальной и предупредительной сигнализации 
(K-PAS)	ТУ 4255-031-69235343-2016
	
2	Программно-технические комплексы интегрированной (автоматизированной) системы управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты 
(СК-ПРО)	Технические условия
ВНДТ.421457.001 ТУ

	Номер разрешения	11-02-094-2018
	дата выдачи	5 июля 2018 г.
	действительно	4 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	Витебская обл., Толочинский р-н, г.п. Коханово, Промышленная зона, 
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Перечень технических устройств и их технические характеристики:
Наименование 	Модель, тип	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов
по ТУ BY 390353931.003-2009	СНЛ	ПЭ100
ГАЗ SDR9	Диаметр, мм	Рабочая среда	Рабочее давление, МПа	Область применения – объекты газораспредели-
тельной системы	
			20/ст20	природный газ	до 1,2		

	Номер разрешения	11-02-099-2018
	дата выдачи	17 июля 2018 г.
	действительно	16 июля 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Лискинский завод монтажных заготовок»
	Адрес	Россия, 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, 1
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств, эксплуатируемых 
	на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), 
	подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
Перечень технических устройств, 
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах)

Трубы:
№ п/п	Наименование
технического устройства
(ТУ, ГОСТ) на изготовление	Толщина стенки 
S, мм	Наружный диаметр 
D, мм	Рабочее давление Ру, МПа	Диапазон рабочих температур, 
°С	Рабочая среда	
1.		Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704)	от 8,0 
до 32,0 	от 426 
до 1420 	до 7,4 	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
2.		Трубы металлические и соединительные части к ним (ГОСТ 10706)	от 8,0 
до 32,0 	от 478 
до 1420 	до 7,4 	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
3.		Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705)	от 8,0 
до 24,0	от 426 
до 630 	до 7,4 	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
4.		Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов 
(ГОСТ 20295)	от 8,0 
до 48,0 	от 530 
до 1420	до 10,0 	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
5.		Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов
(ГОСТ 31447)	от 8,0 
до 48,0 	от 530 
до 1420 	до 10,0	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
6.		Трубы стальные сварные общего назначения (ГОСТ 33228)	от 8,0 
до 34,0	от 426 
до 1420 	до 7,4	от  -60
до +170	газ, нефть, нефтепродукты	
7.		Трубы стальные электросварные прямошовные из коррозионностойких, в том числе высоколегированных сталей
(ТУ 24.20.13-001-01395041-2016)	от 8,0 
до 60,0 	от 426 
до 1420 	до 32,0 	от  -196
до +700	газ, нефть, нефтепродукты	
8.		Трубы стальные электросварные прямошовные для трубопроводов
(ТУ 24.20.21-003-01395041-2016)	от 8,0 
до 85,0 	от 426 
до 1420 	до 10,0 	от  -60
до +120	газ	
9.		Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных трубопроводов
(ТУ 24.20.21-006-01395041-2018)	от 8,0 
до 60,0 	от 426 
до 1420 	до 10,0 	от  -60
до +170	газ	

Трубы в заводской изоляции: 
№
п/п	Наименование технических устройств	Обозначение технических условий
на покрытие	Толщина защитного покрытия,
не менее,
мм	Назначение	
1.		Трубы металлические и соединительные части к ним  (ГОСТ 10706) с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
2.		Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295) с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
3.		Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов 
(ГОСТ 31447) с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена 	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
4.		Трубы стальные сварные общего назначения (ГОСТ 33228) с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
5.		Трубы стальные электросварные прямошовные для трубопроводов
(ТУ 24.20.21-003-01395041-2016) с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов	
6.		Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных трубопроводов
(ТУ 24.20.21-006-01395041-2018)  с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	не менее 2,2	для магистральных газопроводов	
7.		Трубы металлические и соединительные части к ним  
(ГОСТ 10706) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
8.		Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов 
(ГОСТ 20295) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
9.		Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (ГОСТ 31447) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
10.		Трубы стальные сварные общего назначения (ГОСТ 33228) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
11.		Трубы стальные электросварные прямошовные для трубопроводов
(ТУ 24.20.21-003-01395041-2016) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов	
12.		Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных трубопроводов
(ТУ 24.20.21-006-01395041-2018) с антикоррозионным  покрытием на основе эпоксидных красок	ТУ 1390-001-01395041-2015	не менее 0,35	для магистральных газопроводов	

Соединительные детали:
№ п/п	Наименование
технических устройств
(ТУ, ГОСТ) на изготовление	Толщина стенки 
S, мм	Наружный диаметр 
D, мм	Рабочее давление 
Ру, МПа	Диапазон рабочих температур, 
°С	Рабочая среда	
1.		Кольца переходные
(ТУ 1469-012-01395041-2010)	от 5,0
до 75,0	от 530
до 1220	до 14,0	от -60
до + 150	нефть,
нефтепродукты	
2.		Кольца переходные
(ТУ 1469-010-01395041-2011)	от 4,0 
до 34,0 	от 159
до 426	до 9,8	от  -70
до +150	нефть,
нефтепродукты	
3.		Кольца переходные
(ТУ 1469-016-01395041-2008)	от 5,0
до 85,0	от 57
до 1420	до 16	от  -60
до +170	Газ	
4.		Кольца переходные
(ТУ 1469-018-01395041-2015)	от 5,0
до 85,0	от 57
до 1420	до 32	от  -60
до +170	Газ	
5.		Узлы трубопроводов
(ТУ 24.20.40-011-01395041-2017)	от 5,0
до 85,0	от 57
до 1420	до 32	от  -60
до +170	Газ	
6.		Отводы гнутые (ГОСТ 24950)	от 7,0
до 26,5	от 720
до 1420	до 32	от  -60
до +170	Газ	

Соединительные детали в заводской изоляции:
№
п/п	Наименование
технических устройств	Обозначение технических условий на покрытие	Наружный диаметр
D, мм	Толщина защитного
покрытия,
не менее, мм	Назначение	
1.	Отводы гнутые (ГОСТ 24950)
с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017	от 720
до 1420	не менее 2,2	для магистральных газопроводов	

	Номер разрешения	11-02-101-2018
	дата выдачи	19 июля 2018 г.
	действительно	18 июля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, 44
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и 
	технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных газопроводов, подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности 
	
Перечень потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных газопроводов

Потенциально опасные объекты:
Газорегуляторные станции блочные ГРС «ГАЗПРОММАШ»
№	Тип	Давление 
на входе, 
МПа	Давление
на выходе, 
МПа	Максимальная пропускная способность 
ГРС, м3/ч	Технические условия	
1.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-1»	от 1,2
до 12,5	от 0,3 
до 1,2	1000	ТУ 3696-037-
36214188-2008	
2.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-3»			3000		
3.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-5»			5000		
4.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-10»			10000		
5.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-20»			20000		
6.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-30»			30000		
7.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-50			50000		
8.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-80»			80000		
9.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-100»			100000		
10.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-300»			300000		
11.		ГРС «ГАЗПРОММАШ-500»			500000		

Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах:
Подогреватели газа автоматические ГПМ-ПГА
№	Тип	Примечание	Номинальная
теплопроизво-
дительность,
кВт	Рабочее давление подогреваемого газа, МПа	Технические
условия	
12.		ГПМ-ПГА-100-М-У1 
(ГПМ-ПГА-100-2М-У1)	климатическое исполнение У1	104	от 1,2 
до 9,0	ТУ 3680-051-
36214188-
2003	
13.		ГПМ-ПГА-200-М-У1 
(ГПМ-ПГА-200-2М-У1)		235			
14.		ГПМ-ПГА-100-М-ХЛ1 
(ГПМ-ПГА-100-2М-ХЛ1)	климатическое исполнение ХЛ1	104			
15.		ГПМ-ПГА-200-М-ХЛ1 
(ГПМ-ПГА-200-2М-ХЛ1)		235			
Подогреватели газа ГПМ-ПТПГ
№	Тип	Примечание	Номинальная
теплопроизво-
дительность,
кВт	Рабочее давление газа в трубном пучке,
МПа	Технические
условия	
16.		ГПМ-ПТПГ-5	климатическое исполнение У1,
климатическое исполнение ХЛ1	170	7,5	ТУ 3680-03936214188-2002	
17.		ГПМ-ПТПГ-10		300	7,5		
18.		ГПМ-ПТПГ-15М		500	7,5		
19.		ГПМ-ПТПГ-30М		900	7,5		
20.		ГПМ-ПТПГ-100		2700	10		
Перечень технических устройств, эксплуатируемых на 
потенциально опасных объектах магистральных газопроводов

Одоризаторы газа с дозированной подачей одоранта и автоматической коррекцией степени одорирования по текущему расходу с одновременным учетом расхода одоранта ОДДК

№	Тип	Рабочее давлением одорируемого газа, 
МПа	Рабочее давление в газопроводе высокого давления, 
МПа	Технические
условия	
21.		ОДДК01	0,3 – 1,2	1,2 – 9,8	ТУ 3696-059-36214188-2006	
22.		ОДДК02				
23.		ОДДК03				

	Номер разрешения	11-02-103-2018
	дата выдачи	23 июля 2018 г.
	действительно	22 июля 2023 г.
	Выдано	Научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛАВТОТРАНСГАЗ»
	Адрес	г. Минск, пер. Солтыса, д. 54, к. 104
	На право:	на право изготовления потенциально опасного объекта газораспределительной системы (блочно-модульная автомобильная 
	газозаправочная станция по ТУ BY 100420390.001-2005), подлежащего государственному надзору в области промышленной 
	безопасности
	Технические характеристики потенциально опасного объекта

Наименование	Модель	Обозначение
коды ОКП РБ (ОКП)	Технические параметры	
Блочно-модульная автомобильная газозаправочная станция	ТУ BY 100420390.001-2005	ОКП РБ 28.99.39.960	Вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ);
одна емкость (подземного или наземного исполнения) номинальным объемом не более 10 м3, вместимость не более 9,95 м3;
производительность заправки – 
50 дм3/мин;
максимальное давление нагнетания насоса не более 1,6 МПа;
потребляемая электрическая мощность установки не более 12 кВт.	

	Номер разрешения	11-02-105-2018
	дата выдачи	25 июля 2018 г.
	действительно	24 июля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
	Адрес	Российская Федерация, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (труб стальных с наружным 
	антикоррозионным полиэтиленовым покрытием в заводской изоляции), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 
	(магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень и технические характеристики:

Наименование технических устройств	Технические условия	Диаметр
труб,
мм	Толщина
покрытия,
не менее,
мм	Температура эксплуатации труб с покрытием,
°С	Область применения	
Трубы стальные электросварные прямошовные*, изготовленные 
по ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76 с наружным антикоррозионным полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	св. 273
до 530 вкл.
	2,2
	от  -20 
до +50	магистральные газопроводы	
Трубы стальные электросварные прямошовные*, изготовленные 
по ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 10706-76 с наружным антикоррозионным полиэтиленовым трехслойным (ПЭПк-3) 
и монослойным 
(ПЭПк-М) покрытиями	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	св. 530
до 820 вкл.

св. 820
до 1420 вкл.	
2,5

3,0	
от -20
до +60

(+80)**	магистральные газопроводы	
Трубы стальные электросварные прямошовные*, изготовленные 
по ТУ 1381-032-85736056-2015, 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным 
(ПЭПк-М) покрытиями	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	св.1020  
до 1422 вкл	3,0	от -20 
до +60
(+80)**	магистральные газопроводы	
* Трубы, изготовленные на производственных мощностях АО «Загорский трубный завод».
** Для труб с покрытием термостойкого исполнения и термостойкого специального исполнения.

	
	Номер разрешения	11-02-106-2018
	дата выдачи	30 июля 2018 г.
	действительно	29 июля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Газстройдеталь»
	Адрес	Российская Федерация, 300026,  Тульская область, г. Тула,	 ул. Скуратовская, д. 108
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и 
	технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах), подлежащих 
	государственному надзору 
	в области промышленной безопасности (перечень и технические характеристики смотреть на оборотной стороне)
	Перечень и технические характеристики:
№
п/п	Наименование тип, марка	Обозначение
ТУ, ГОСТ	Технические параметры	
			Давление, МПа	Температура, ºС	Область применения	
1	Детали соединительные для магистральных трубопроводов:
- отводы штампосварные DN 300-1400;
- тройники штампосварные DN 500-1400;
- переходы концентрические DN 300-1400;
- заглушки штампованные DN 50-1400;
- кольца переходные DN 300-1400;
- детали с кольцами переходными	ТУ 1469-006-00153229-2009	до 11,8	от - 60ºС 
до + 170ºС	Магистральные газопроводы	
2	Переходы концентрические DN 300-1400	ГОСТ 17378-2001
Исполнение 2				
3	Заглушки штампованные DN 25-2000	ГОСТ 17379-2001				
4	Детали соединительные для магистральных трубопроводов:
Тройники сварные DN 50-1400	ТУ 1469-007-00153229-2002				
5	Детали соединительные для магистральных трубопроводов:
- отводы штампосварные DN 300-1200;
- тройники штампосварные DN 500-1200;
- переходы концентрические DN 300-1200;
- заглушки штампованные DN 50-1200;
- кольца переходные DN 300-1200;
- детали с кольцами переходными	ТУ 1469-006-00153229-2001	до 11,8	от - 60ºС 
до + 80ºС	Магистральные нефтепроводы, нефтепродукто-проводы	
6	Детали соединительные для магистральных газопроводов DN 50-1400	ТУ 1469-035-00153229-2015	до 32	от - 43ºС 
до + 120ºС	Магистральные газопроводы	
7	Детали соединительные для  трубопроводов с повышенными эксплуатационными свойствами (коррозионностойкость, хладостойкость) 
DN 50-1400	ТУ 1469-040-00153229-2017	до 32	от - 60ºС 
до + 400ºС	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродукто-проводы	
8	Детали соединительные и монтажные узлы с наружным антикоррозионным покрытием для магистральных газопроводов  DN 200-1400	ТУ 1469-011-00153229-2012	до 16	от - 20ºС 
до + 100ºС	Магистральные газопроводы	
9	Муфты сварные стальные для ремонта газопроводов DN 200-1400	ТУ 1469-015-00153229-2012	до 9,8	от - 60ºС 
до + 170ºС	Магистральные газопроводы	
10	Муфты стабилизирующих устройств для магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа  DN 200-1400	ТУ 1469-018-00153229-2010	до 11.8	от - 60ºС 
до + 170ºС	Магистральные газопроводы	
11	Подогреватели топливного газа	ТУ 3696-004-00153229-2001	до 9,8	от - 55ºС 
до + 45ºС	Магистральные газопроводы	
12	Подогреватели газа	ТУ 3696-004-00153229-2014	до 12,5	от - 60ºС 
до + 45ºС	Магистральные газопроводы	
13	Теплообменники	ТУ 3612-024-00153229-2013	до 16	от - 60ºС	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродукто-проводы	
Перечень и технические характеристики:

№
п/п	Наименование тип, марка	Обозначение
ТУ, ГОСТ	Технические параметры	
			Давление, МПа	Температура, ºС	Область применения	
14	Пункты, блоки, установки распределения и подготовки газа.
Газораспределительные станции	ТУ 3647-037-00153229-2014	до 32	от - 60ºС 
до + 50ºС	Магистральные газопроводы	
15	Камера запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепродуктов условным проходом DN 150-1200 включительно на рабочее давление до 15,0 МПа	ТУ 3689-033-00153229-2016	от 6,3 
до 15	от - 60ºС 
до + 80ºС	Магистральные нефтепроводы, нефтепродукто-проводы	
16	Камера запуска и приема средств очистки и диагностики для газопроводов	ТУ 3689-041-00153229-2016	от 0,6 
до 16	от - 60ºС
до + 40ºС	Магистральные газопроводы	
17	Затворы быстроразъемные концевые	ТУ 28.99.39.190-025-00153229-2017	от 1,6 
до 16	от - 60ºС
до + 80ºС	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродукто-проводы	
18	Затворы быстроразъемные концевые 
(для объектов ПАО «Газпром»)	ТУ 28.99.39.190-050-00153229-2017	до 16	от - 60ºС 
до +80ºС	Магистральные газопроводы	

№
п/п	Наименование	Обозначение
ТУ	Диаметр изделий	Технические параметры	
				Толщина покрытия,
мм	Температура эксплуатации	Область применения	
1	Антикоррозионное покрытие на основе жидких полиуретановых материалов и полимочевины	ТУ 2313-044-00153229-2016
	до 820 мм вкл.	1,5-3,0 (5,0)	от - 40ºС 
до + 80ºС	для защиты подземных трубопроводов (соединительных деталей, монтажных узлов и др.), конструкций и их частей, и оборудования подземного исполнения, предназначенных для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов магистрального трубопровода	
			свыше 820 мм	2,0-4,0 (6,0)			
	На основе эпоксидных материалов		до 820 мм вкл.	0,5-3,0 (5,0)	от - 40ºС 
до + 80ºС		
			свыше 820 мм	1,0-4,0 (6,0)			
В скобках приведена максимально допустимая толщина АКП для запорной арматуры и других механосборных изделий, без скобок – максимально допустимая толщина АКП для труб и соединительных деталей.	
2	Антикоррозионное покрытие на основе полиуретановых смол	ТУ 2313-049-00153229-2017
	до 273 мм вкл.	1,5	до + 80ºС	для защиты труб и соединительных деталей трубопроводов, предназначенных для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов магистральных  трубопроводов	
			свыше 273 мм	2,0			

	Номер разрешения	11-02-107-2018
	дата выдачи	30 июля 2018 г.
	действительно	29 июля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод»
	Адрес	Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь сварных труб, эксплуатируемых (применяемых) на 
	потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах) и объектах, на которых осуществляется бурение скважин, 
	предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и 
	отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке 
	месторождений полезных ископаемых
	Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр
условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	
Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб	ГОСТ Р 53366-2009*	114,3-426,0	5,2-12,7	
Трубы обсадные гладкопроходные	ТУ 39.0147016.79-2003	146,1-244,5	6,5-10,7	
Трубы обсадные электросварные	ТУ 39-00147016-40-2011	114,3-426,0	5,7-14,0	
Трубы обсадные электросварные с трапецеидальной резьбой	ТУ 39-00147016-108-2000	114,3-339,7	5,9-14,0

* В соответствии с ГОСТ 632-80 и ГОСТ 633-80 в сертификате качества на трубы, изготавливаемые по ГОСТ Р 53366-2009, продолжительность испытаний труб гидравлическим давлением должна составлять не менее 10 секунд	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные 	ГОСТ 10705-80	10-530	1-12,7	Газ, нефть	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10706-76	508-1420	8-48	Газ, нефть	
Трубы стальные сварные 	ГОСТ 20295-85	114-1420	2-48	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные сварные 	ГОСТ 31447-2012	114-1420	3-48	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы электросварные прямошовные 	ТУ 14-3Р-1471-2002	114-530	4-12,7	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016	530-1420	15-43	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1380-036-05757848-2015	114-530	4-12,7	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1380-075-05757848-2013	159-530	5-12,0	Нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-012-05757848-2005	508-1420	8-43	Газ, углеводороды	
Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	ГОСТы и технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина стенки, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-012-05757848-2015	508-1420	8-43	Газ, углеводороды (нефть, нефтепродукты)	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1381-035-05757848-2008	530	6-10	Газ	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2008	530-1420	9,9-37,9	Газ	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2013	530-1420	9,9-43,1	Газ	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1381-046-05757848-2009	530-1220	10-30	Газ, сероводородо-содержащая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-073-05757848-2014	530-1220	8-30	Нефть, нефтеродукты	
Трубы стальные электросварные	ТУ 1383-034-05757848-2008	114-426	4-10	Газ	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	Технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина защитного покрытия, не менее, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные,  изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ТУ 14-ЗР-37-2000	102-1420	2,5	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные, изготовленные 
по: ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с внутренним гладкостным покрытием	ТУ 1390-017-05757848-2011	273-1420	0,06	Газ	
Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства	Технические условия	Диаметр условный (наружный), мм	Толщина защитного покрытия, не менее, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные,
изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1390-044-05757848-2011	До 1220 включ.
	2,0	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: 
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с внутренним антикоррозионным покрытием	ТУ 1390-089-05757848-2013	114-1420	0,35	Нефть, газ	
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1394-015-05757848-2011	102-1420	2,0	Газ

	Номер разрешения	11-02-109-2018
	дата выдачи	1 августа 2018 г.
	действительно	31 июля 2023 г.
	Выдано	«Georg Fischer Piping Systems Ltd»
	Адрес	Switzerland, 8200 Schaffhausen, Ebnatstrasse, 111
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) 
	в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали из полиэтилена, краны шаровые, переходы 
	«полиэтилен-сталь», сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов), эксплуатируемых (применяемых) на 
	потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности
	Перечень технических устройств
№	Наименование продукции	Марка ПЭ	Диаметр, мм	SDR	
1	Электросварная муфта	ПЭ100	75 – 630	11	
2	Электросварная муфта	ПЭ100	160 – 630	17	
3	Электросварная муфта со встроенным фиксатором	ПЭ100	20 – 63	11	
4	Отвод 90° электросварной	ПЭ100	75-250	11	
5	Отвод 45° электросварной	ПЭ100	75-250	11	
6	Отвод 90° электросварной со встроенным фиксатором	ПЭ100	20-63	11	
7	Отвод 45° электросварной со встроенным фиксатором	ПЭ100	32-63	11	
8	Тройник 90° электросварной 	ПЭ100	75-250	11	
9	Тройник 90° с электросварной муфтой (комплект)	ПЭ100	20/20 – 180/180	11	
10	Тройник 90° редукционный (комплект), электросварной	ПЭ100	40/20 – 250/160	11	
11	Тройник 90° редукционный, электросварной	ПЭ100	110/90 – 250/160	11	
12	Тройник 90° электросварной со встроенным фиксатором	ПЭ100	20-63	11	
13	Переход электросварной со встроенным фиксатором 	ПЭ100	25/20 -63/50	11	
14	Переход электросварной 	ПЭ100	90/63 – 250/200	11	
15	Переход электросварной (комплект)	ПЭ100	75/40 – 180/110	11	
16	Заглушка электросварная 	ПЭ100	160 – 250	11	
17	Заглушка электросварная со встроенным фиксатором	ПЭ100	20 – 63	11	
18	Заглушка электросварная (комплект) 	ПЭ100	75 – 225	11	
19	Седелочный отвод «Сатурн» с ответной частью электросварной 	ПЭ100	110/90 – 250/125	11	
20	Седелочный отвод «Сатурн» без ответной части электросварной	ПЭ100	280/90 – 630/225	11	
21*	Головная часть седелки с устройством фрезы	ПЭ100	63/20 – 63/63	11	
22	Головная часть седелки с устройством фрезы и заглушкой электросварной	ПЭ100	63/32 – 63/63	11	
23	Заглушка электросварная (для головной части седелки)	ПЭ100	55, 
68	11	
24*	Головная часть седелки с устройством фрезы и клапаном	ПЭ100	63/32 – 63/63	11	
25	Электросварной седловой отвод	ПЭ100	63/63 – 400/63	11	
26	Ремонтная седелка	ПЭ100	63/63 – 400/63	11	
27*	Электросварная седелка – моноблок	ПЭ100	32/20	11	
28*	Электросварная седелка с ответной частью – моноблок	ПЭ100	40/20 – 50/32	11	
29*	Электросварная седелка с ответной частью – моноблок	ПЭ100	63/20 – 160/63	11	
30	Электросварная седелка моноблок с электросварной заглушкой 	ПЭ100	63/20 – 63/32	11	
31*	Электросварная седелка  - моноблок с отсечным газовым клапаном, тип 0,1 – 0,5 МПа 	ПЭ100	63/20 – 160/32	11	
32*	 Электросварная седелка  - моноблок с отсечным газовым клапаном, тип AD UE до 0,1 МПа 	ПЭ100	40/32 – 63/32	11	
33*	 Электросварная седелка  - моноблок с отсечным газовым клапаном, тип B UE до 0,5 МПа 	ПЭ100	40/32 – 63/32	11	
34*	Электросварная седелка поворотная 360°	ПЭ100	63/20 – 400/63	11	
35*	Электросварная седелка с отсечным газовым клапаном на  0,1 – 0,5 МПа, поворотная 360° (без переливного отверстия) 	ПЭ100	63/63 – 225/63	11	
36*	Электросварная седелка с отсечным газовым клапаном AD UE на  0,1 – 0,5 МПа, поворотная 360° (с переливным отверстием) 	ПЭ100	63/32 – 250/63	11	
37*	Электросварная седелка с отсечным газовым клапаном B UE на 0,5 МПа, поворотная 360° 	ПЭ100	63/32 – 250/63	11	
38*	Клапаны для врезки под давлением с фрезой,
с поворотом на 360° 	ПЭ100	63/32 – 250/63	11	
39*	Клапаны для врезки под давлением с фрезой, 
с поворотом на 360° 	ПЭ100	250/32 – 400/63	17	
40	Седловой патрубок с устройством фрезы 	ПЭ100	63/32 – 400/63	11	
41	Седловой патрубок	ПЭ100	63/32 – 400/63	11	
42**	Отвод 90° литой 	ПЭ100	20-315	11	
43**	Отвод 90° литой	ПЭ100	90-315	17/17,6	
44**	Отвод 90° литой, удлиненный 	ПЭ100	20 – 630	11	
45**	Отвод 90° литой, удлиненный	ПЭ100	90 - 630	17	
46**	Отвод 60° литой, удлиненный	ПЭ100	32-630	11	
47**	Отвод 60° литой, удлиненный	ПЭ100	90-630	17/17,6	
48**	Отвод 45° литой 	ПЭ100	20-315	11	
49**	Отвод 45° литой	ПЭ100	90-315	17/17,6	
50**	Отвод 45° литой, удлиненный 	ПЭ100	32-630	11	
51**	Отвод 45° литой, удлиненный	ПЭ100	90-630	17/17,6	
52**	Отвод 30° литой, удлиненный 	ПЭ100	32-630	11	
53**	Отвод 30° литой, удлиненный	ПЭ100	90-630	17/17,6	
54**	Отвод 22° литой, удлиненный 	ПЭ100	32-630	11	
55**	Отвод 22° литой, удлиненный	ПЭ100	90-630	17/17,6	
56**	Отвод 11° литой, удлиненный 	ПЭ100	32-630	11	
57**	Отвод 11° литой, удлиненный	ПЭ100	90-630	17/17,6	
58**	Тройник 90°  равносторонний литой	ПЭ100	20-630	11	
59**	Тройник 90°  равносторонний литой	ПЭ100	90-630	17/17,6	
60**	Тройник 90°  редукционный литой	ПЭ100	63/32-315/250	11	
61**	Тройник 90°  редукционный литой	ПЭ100	90/50-315/250	17/17,6	
62**	Тройник 45°  равносторонний литой	ПЭ100	50-110	11	
63**	Тройник 45°  равносторонний литой	ПЭ100	90-110	17/17,6	
64**	Переход, литой 	ПЭ100	25/20-630/560	11	
65**	Переход, литой	ПЭ100	90/63-630/560	17/17,6	
66**	Заглушка, литая	ПЭ100	20-630	11	
67**	Заглушка, литая	ПЭ100	50-630	17/17,6	
68	Втулка под фланец LS, литая	ПЭ100	20-630	11	
69	Втулка под фланец LS, литая	ПЭ100	50-630	17/17,6	
70	Переход «полиэтилен – сталь»	ПЭ100	20/1/2” – 400/16”	11	
71	Кран шаровый	ПЭ100	20-225	11	
72	Седелочный отвод без ответной части электросварной	ПЭ100	315/160 – 630/225	11	
73	Седелочный отвод без ответной части электросварной	ПЭ100	500/315 – 630/315	11	
* - фитинги позиции 21, 24, 29, 31-39 применять с заглушкой для головной части седелки с закладными электронагревателями диаметром 40, 55, 68 мм (см. позиции 17, 23 настоящего приложения), с закручивающейся заглушкой (резьбовое соединение) применять только в колодцах. 
**- фитинги позиции 42-67 диаметром до 110 мм при сварке применять с фитингами с закладными электронагревателями.

Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов
№	Наименование продукции	Марка	Степень автоматизации	Для труб диаметром, мм	
1	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA Plus 400	Автоматический	20 – 1200	
2	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA 340	Автоматический	20 – 1200	
3	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA 4.0	Автоматический	20 – 1200	
4	Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки	MSA 4.1	Автоматический	20 – 1200	
5	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TOP 2.0 160 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	40 – 160	
6	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TOP 2.0 250 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	75 – 250	
7	Сварочный аппарат для стыковой сварки	TOP 2.0 315 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	90 – 315	
8	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF 400 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	125 – 400	
9	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF 500 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	200 – 500	
Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых газопроводов
№	Наименование продукции	Марка	Степень автоматизации	Для труб диаметром, мм	
10	Сварочный аппарат для стыковой сварки	GF 630 с WR 200/
WR 200 S	Полуавтоматический	315 – 630	
11	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL 500 WR	Полуавтоматический	200 – 500	
12	Сварочный аппарат для стыковой сварки	KL 630 WR	Полуавтоматический	315 – 630	
13	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 250 AHE	Автоматический	75 – 250	
14	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 315 AHE	Автоматический	90 – 315	
15	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 160	Автоматический	40 - 160	
16	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 250	Автоматический	75 – 250	
17	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 315	Автоматический	90 – 315	
18	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 400	Автоматический	125 – 400	
19	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 500	Автоматический	200 – 500	
20	Сварочный аппарат для стыковой сварки	CNC 4.0 630	Автоматический	315 – 630	

	Номер разрешения	11-02-113-2018
	дата выдачи	6 августа 2018 г.
	действительно	5 августа 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПФК Техпрокомплект»
	Адрес	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, комната 119
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изоляционных материалов), 
	эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, 
	нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень технических устройств (изоляционных материалов)

№ п/п	Наименование технического устройства	Технические условия на изготовление	Область эксплуатации (применения)	
1.	Комплект манжет 
термоусаживающихся 
«ТИАЛ-М»	ТУ 2293-002-58210788-2004	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 
диаметром до 1220 мм включительно	
2.	Манжета 
термоусаживающаяся 
«ТИАЛ-МГП»	ТУ 2293-005-58210788-2013	Магистральные газопроводы диаметром 
до 1420 мм включительно	
3.	Манжета 
термоусаживающаяся «ДИРАЛ»	ТУ 2245-001-99719831-2014	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 
диаметром до 1420 мм включительно	
4.	Лента термоусаживающаяся «ТИАЛ-ЛО»	ТУ 2245-002-582510788-2009	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 
диаметром до 1220 мм включительно	
5.	Комплект ремонтных 
материалов серии «ТИАЛ»	ТУ 2291-004-58210788-2014	Магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 
диаметром до 1420 мм включительно	

	Номер разрешения	11-02-119-2018
	дата выдачи	13 августа 2018 г.
	действительно	12 августа 2023 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	На право:	на право изготовления технических устройств (соединительные части 
	и детали) для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Технические характеристики:

Наименование	Модель	Обозначение коды ОКП РБ (ОКП)	Технические параметры	Примечание	
Фитинги прямые для стальных распределительных газопроводов ФПГ	ТУ BY 100270876.190-2018	ОКП РБ 24.20.40.750	Номинальный диаметр: 
ФПГ DN 25 мм; 
ФПГ DN 50 мм; 
ФПГ DN 80 мм; 
ФПГ DN 100 мм; ФПГ DN 125 мм; ФПГ DN 150 мм; ФПГ DN 200 мм; ФПГ DN 250 мм; ФПГ DN 300 мм; Номинальное давление: 1,2 МПа		

	Номер разрешения	11-02-120-2018
	дата выдачи	15 августа 2018 г.
	действительно	14 августа 2023 г.
	Выдано	«AGRU Kunststofftechnik GmbH »
	Адрес	Republik Österreich, 4540 Bad Hall, Ing. Pesendorfer-Straße, 31
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные части и 
детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	
Перечень технических устройств
№
п/п	Наименование
технического
устройства	Марка ПЭ	Диаметр	SDR	Код согласно каталогу
компании
изготовителя	
1.		Отвод 90º мульти-бенд	ПЭ 100	63-315	17	068	
2.		Отвод 90º мульти-бенд	ПЭ 100	20-315	11	061	
3.		Отвод 90º спигот	ПЭ 100	250-315	17	061	
4.		Отвод 90º спигот	ПЭ 100	250-315	11	061	
5.		Отвод 90º спигот	ПЭ 100	63-200	7.4	061	
6.		Отвод 45º спигот	ПЭ 100	63-315	17	060	
7.		Отвод 45º спигот	ПЭ 100	20-315	11	060	
8.		Отвод 45º бенд	ПЭ 100	200-315	33	001.20	
9.		Отвод 30º спигот	ПЭ 100	90-160	17	019	
10.		Отвод 30º спигот	ПЭ 100	90-160	11	019	
11.		Тройник спигот	ПЭ 100	63-315	17	066	
12.		Тройник спигот	ПЭ 100	20-315	11	066	
13.		Тройник спигот	ПЭ 100	63-225	7.4	066	
14.		Тройник редукционный спигот	ПЭ 100	63-315/50-250	17	065	
15.		Тройник редукционный спигот	ПЭ 100	63-315/32-250	11	065	
16.		Заглушка спигот	ПЭ 100	63-315	17	064	
17.		Заглушка спигот	ПЭ 100	20-315	11	064	
18.		Заглушка спигот	ПЭ 100	63-225	7.4	064	
19.		Вентиляционная заглушка	ПЭ 100	90-225	17	064.1	
20.		Вентиляционная заглушка	ПЭ 100	63-225	11	064.1	
21.		Втулка под фланец	ПЭ 100	63-315	17	062	
22.		Втулка под фланец	ПЭ 100	20-315	11	062	
23.		Втулка под фланец	ПЭ 100	63-225	7.4	062	
24.		Втулка под фланец со снятой фаской	ПЭ 100	110-315	17	062.9	
25.		Втулка под фланец со снятой фаской	ПЭ 100	110-315	11	062.9	
26.		Редуктор спигот	ПЭ 100	75-315/63-250	17	067	
27.		Редуктор спигот	ПЭ 100	25-315/20-250	11	067	
28.		Редуктор спигот	ПЭ 100	110-250/63-225	7.4	067	
29.		Редуктор эксцентрик спигот	ПЭ 100	63-250/50-225	17	069	
30.		Редуктор эксцентрик спигот	ПЭ 100	25-250/20-225	11	069	
31.		Втулка-фланец	ПЭ 100	90-180	11	162	
32.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	90-315	17	399	
33.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	90-315	11	399	
34.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	225-315	7.4	399	
35.		Отвод 60º бенд	ПЭ 100	90-315	17	398	
36.		Отвод 60º бенд	ПЭ 100	90-315	11	399	
37.		Отвод 60º бенд	ПЭ 100	63-315	7.4	399	
38.		Отвод 45º бенд	ПЭ 100	90-315	17	397	
39.		Отвод 45º бенд	ПЭ 100	90-315	11	397	
40.		Отвод 45º бенд	ПЭ 100	63-315	7.4	397	
41.		Отвод 30º бенд	ПЭ 100	90-315	17	396	
42.		Отвод 30º бенд	ПЭ 100	90-315	11	396	
43.		Отвод 30º бенд	ПЭ 100	63-315	7.4	396	
44.		Отвод 22º бенд	ПЭ 100	90-315	17	395	
45.		Отвод 22º бенд	ПЭ 100	90-315	11	395	
46.		Отвод 11º бенд	ПЭ 100	90-315	17	394	
47.		Отвод 11º бенд	ПЭ 100	90-315	11	394	
48.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	110-315	33	001	
49.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	250-315	17	001	
50.		Отвод 90º бенд	ПЭ 100	250-315	11	001	
51.	Тройник спигот	ПЭ 100	110-315	33	006	
52.	Тройник спигот	ПЭ 100	63-315	17	006	
53.	Тройник спигот	ПЭ 100	20-315	11	006	
54.	Тройник спигот	ПЭ 100	250-315	7.4	307.1	
55.	Тройник редукционный спигот	ПЭ 100	140-315/63-200	17	016	
56.	Тройник редукционный спигот	ПЭ 100	90-50/32-200	11	016	
57.	Тройник редукционный спигот	ПЭ 100	90-315/63-225	7.4	307	
58.	Редуктор спигот	ПЭ 100	75-315/63-280	17	009	
59.	Редуктор спигот	ПЭ 100	25-315/20-280	11	009	
60.	Редуктор спигот	ПЭ 100	250-315/200-315	7,4	317	
61.	Редуктор эксцентрик спигот	ПЭ 100	250-315/160-250	33	005	
62.	Редуктор эксцентрик спигот	ПЭ 100	250-315/160-225	17	005	
63.	Редуктор эксцентрик спигот	ПЭ 100	250-315/160-225	11	005	
64.	Редуктор спигот	ПЭ 100	110-315/63-315	33	007	
65.	Редуктор спигот	ПЭ 100	75-315/32-315	17	007	
66.	Редуктор спигот	ПЭ 100	63-315/16-315	11	007	
67.	Втулка под фланец	ПЭ 100	110-315	33	012	
68.	Втулка под фланец	ПЭ 100	63-315	17	012	
69.	Втулка под фланец	ПЭ 100	20-315	11	012	
70.	Втулка под фланец	ПЭ 100	20-315	11	012.1	
71.	Втулка под фланец со снятой фаской	ПЭ 100	110-315	11	012.9	
72.	Заглушка спигот	ПЭ 100	250-315	7.4	302	
73.	Разборное соединение	ПЭ 100	20-90	11	024	
74.	Штуцер для разборного соединения	ПЭ 100	20-90	11	024.2	
75.	Соединительная втулка для разборного соединения	ПЭ 100	20-90	11	024.3	
76.	Соединительная гайка для разборного соединения	ПЭ 100	20-90	11	024.4	
77.	Уплотнение для разборного соединения 	FPM	20-90	-	380	
78.	Адаптер с внутренней резьбой	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ-2ʹ	11	032	
79.	Адаптер с наружной резьбой	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	11	033	
80.	Тройник 45º спигот сегментный	ПЭ 100	50-315	17	325	
81.	Тройник 45º спигот сегментный	ПЭ 100	50-315	11	325	
82.	Муфта электросварная	ПЭ 100	90-315	17-33	173	
83.	Муфта электросварная	ПЭ 100	20-315	7.4-26	173	
84.	Тройник электросварной	ПЭ 100	20-225	7.4-17	176	
85.	Отвод 90º электросварной	ПЭ 100	20-225	7.4-17	171	
86.	Отвод 45º электросварной	ПЭ 100	20-225	7.4-17	170	
87.	Редуктор электросварной	ПЭ 100	25-225/20-160	7.4-17	177	
88.	Заглушка электросварная 	ПЭ 100	20-315	7.4-26	174	
89.	Адаптер с внутренней резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	11-17	184	
90.	Адаптер с наружной резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	11-17	185	
91.	Адаптер 45º с внутренней резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	7.4-17	189	
92.	Адаптер 45º с наружной резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	7.4-17	188	
93.	Адаптер 90º с внутренней резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	7.4-17	187	
94.	Адаптер 90º с наружной резьбой электросварной	ПЭ 100	20-63/1/2ʹ -2ʹ	7.4-17	186	
95.	Вентиль для врезки под давлением	ПЭ 100	63-315/32-63	11	70.079	
96.	Арматура для врезки	ПЭ 100	40-315/20-63	11	278	
97.	Заглушка электросварная	ПЭ 100	63-315	11	277	
98.	Седло 	ПЭ 100	90-315/20-110	11	288	
99.	Кран шаровый	ПЭ 100	32-125	11	333.2	
100.	Кран шаровый	ПЭ 100	63-225	11	333.6	
101.	Кран шаровый	ПЭ 100	32-125	11	333.0	
102.	Кран шаровый	ПЭ 100	63-225	11	333.5	

	Номер разрешения	11-02-127-2018
	дата выдачи	28 августа 2018 г.
	действительно	27 августа 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецмонтаж»
	Адрес	г. Минск, ул. Гурского, д. 34, каб. 33
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (данный вид работ выполняет Цех изоляции, местонахождение: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Витебская, 10)
	
Перечень технических устройств и их технические характеристики:
Наименование 	Обозначение	      Технические параметры	Примечание	
Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов
 по ТУ BY 400230107.001-2014	ПЭ80
ГАЗ SDR11	Диаметр, мм	Рабочая среда	Рабочее давление, МПа	Область применения – объекты газораспределитель-ной системы	
		32х3-34	природный газ	до 0,3		

	Номер разрешения	11-02-134-2018
	дата выдачи	10 сентября 2018 г.
	действительно	9 сентября 2023 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «МИГ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Белорусская, 15, офис 2Н, 4Н
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (пункты и установки газорегуляторные) 
	газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	
Технические характеристики:

Наименование	Модель	Обозначение
код ОКП РБ 	Технические параметры	Примечание	
Пункты и установки газорегуляторные (ГРУ и ШРП)	ТУ BY
100013207.001-2013	28.99.39.960	Входное давление 
газа от 0,03 до 1,2 МПа;
Выходное давление 
газа от 0,002 до 1,1 МПа;
Пропускная способность – 
не более 15000 м3/ч		

	Номер разрешения	11-02-139-2018
	дата выдачи	21 сентября 2018 г.
	действительно	20 сентября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, 4/29
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные 
	детали), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности 
Перечень технических устройств, эксплуатируемых на 
потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов

Соединительные детали: 

Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
1	2	3	4	5	
1. Фитинги	Тройник переходной и равнопроходный	Т, ТФП, ТФ, ТФ1/ТФ2, ТФВ, ТФГ	Номинальный диаметр до 1400 мм;
Класс прочности от К48 до К60;
Номинальное давление рабочей среды – до 16,0МПа;
Максимальное испытательное давление – 1,5 PN;
Температура стенки при эксплуатации 
от - 60℃ до + 120℃;
Рабочая среда – газ, нефть, нефтепродукты, стабильный и нестабильный конденсат, широкие фракции легких углеводородов	ТУ 1469-001-82914072-2011 Тройники разрезные 
на PN до 16 МПа (163 кгс/см2)  	
	Тройник переходной и равнопроходный с боковым ответвлением	ТБ, ТФБП, ТФБ, ТФБ1/ТФБ2, ТФБВ			
	Патрубки приварные 	П, ПФП, ПФ, ПФ1/ПФ2, ПФВ, ПФГ			
	Патрубки приварные с боковым ответвлением	ПБ, ПФБП, ПФБ, ПФБ1/ПФБ2, ПФБВ			
	Патрубки приварные с усиливающей накладкой	ПН, ПФНП, ПФН, ПФН1/ПФН2, ПФНВ, ПФНГ			
	Патрубки приварные с боковым ответвлением и усиливающей накладкой	ПНБ, ПФНБП, ПФНБ, ПФНБ1/ПФНБ2, ПФНБВ			
	Патрубки приварные с резьбовым соединением	ПР			
	Патрубки приварные с резьбовым соединением и боковым отводом	ПРБ			
	Пробки-заглушки	ПЗ, ПЗК, ПЗР, ПЗП1, ПЗКП1, ПЗРП1, ПЗП2, ПЗВ,			
	Крышки-заглушки	КЗ			
	Фланцы-заглушки	ФЗ, ФЗК			
	Фланцы ответные	ФО, ФОК			
	Фланцы приварные	ФП, ФПК, ФП1, ФПК1, ФП2, ФПК2, ФВГ			
	Клапаны перепускные	КП			
	Рёбра жёсткости	Р			
	Прокладки уплотнительные	ПП, ПМ, ПС			
	
	Номер разрешения	11-02-143-2018
	дата выдачи	25 сентября 2018 г.
	действительно	24 сентября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью 
	Адрес	Россия, 410512, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. Березина Речка, 
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов 
	газораспределительной системы и газопотребления (газорегуляторные пункты), подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности 
Перечень потенциально опасных объектов 
газораспределительной системы и газопотребления 

№
п/п	Наименование	Модель	Обозначение	Технические
характеристики	Примечание	
1.	Пункты газорегуляторные блочные	ГРПБ, 
ПГБ	по ТУ 4859-020-122113528-06	Рвх. от 0,025 до 1,2 МПа
Рвых. от 0,001 до 0,6 МПа 		
2.	Газорегуляторные
пункты шкафные	ГРПШ	по ТУ 4859-022-122113528-05	Рвх. до 0,3 МПа;
от 0,3 до 0,6 МПа:
от 0,6 до 1,2 МПа
Рвых. от 0,001 до 0,6 МПа		

	Номер разрешения	11-02-146-2018
	дата выдачи	1 октября 2018 г.
	действительно	30 сентября 2023 г.
	Выдано	фирме «LINSCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES»
	Адрес	1H-24, Hamriyah Free Zone Sharjah/P.O.Box 62159, Dubai, United Arab Emirates
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) для внутритрубной 
	диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральные газопроводы, нефтепроводы, 
	нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов и их технические характеристики:
№ п/п	Модель	Номинальный диаметр
трубопроводов,
мм	Примечание 
(область применения)	
1.		Внутритрубные поршни для очистки внутренней полости магистральных трубопроводов	от 6" (150 мм) 
до 56" (1400 мм)	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	
2.		Внутритрубные поршни серии Caliper (CLP) для обследования геометрии магистральных трубопроводов	от 6" (150 мм)
до 56" (1400 мм)	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	
3.		Магнитные внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии MFL для обследования потери металла магистральных трубопроводов	от 6" (150 мм) 
до 56" (1400 мм)	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	
4.		Магнитные внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии TFI для определения продольных дефектов магистральных трубопроводов	от 6" (150 мм) 
до 56" (1400 мм)	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	
5.		Устройство серии IMU для определения пространственного положения магистральных трубопроводов с установкой на снаряды	от 12" (300 мм) 
до 56" (1400 мм)
	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	
6.		Ультразвуковые  внутритрубные инспекционные поршни высокого разрешения серии UT для обследования потери металла магистральных трубопроводов	от 6" (150 мм) 
до 56" (1400 мм)	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы	

	Номер разрешения	11-02-153-2018
	дата выдачи	12 октября 2018 г.
	действительно	11 октября 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов»
	Адрес	Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные 
	детали и изоляционные материалы), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных 
	трубопроводов (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности
	
	Номер разрешения	11-02-158-2018
	дата выдачи	19 октября 2018 г.
	действительно	18 октября 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Волжский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 404119, Волгоградская область, г. Волжский,	 ул. 7-я Автодорога, дом 6
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов и объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 
	20 м и более, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень и технические характеристики:

№
п/п	Наименование	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
1	Трубы стальные бесшовные	ТУ 14-3Р-1128-2007
«Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем добычи нефти 
и обустройства газовых месторождений»
(С изменением № 1 от 23.12.2016)	Диаметр номинальный  
до 400 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов (газопроводы)	
2	Трубы стальные бесшовные	ТУ 14-3Р-113-2010
«Трубы стальные бесшовные для газопроводов с рабочим давлением до 22,15 МПа включительно»	Диаметр номинальный  
до 400 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов (газопроводы)	
3	Трубы стальные бесшовные	ТУ 14-3Р-137-2015
«Трубы стальные бесшовные для сооружения магистральных и промысловых трубопроводов»	Диаметр номинальный  
до 400 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)	
4	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-006-53570464-2016
«Трубы стальные электросварные прямошовные обычного и хладостойкого исполнения и повышенной эксплуатационной надежности для магистральных трубопроводов»	Диаметр номинальный  
до 1220 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов
(нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)	
5	Трубы стальные бесшовные обсадные	ТУ 14-3Р-82-2015
«Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ»	Диаметр условный 
от 168 мм до 340 мм,
толщина стенки  
от 7,32 мм до 18,29 мм	Объекты, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20м и более	
6	Трубы стальные бесшовные обсадные 
из сталей мартенситного класса 
с газогерметичными резьбовыми соединениями	ТУ 14-3Р-129-2015
«Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним из сталей мартенситного класса типа 13CR и типа супер 13CR с газогерметичными резьбовыми соединениями для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ»	Диаметр условный 
от 168 мм до 273 мм,
толщина стенки  
от 7,32 мм до 17,45 мм 	Объекты, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20м и более	
7	Трубы стальные обсадные	ГОСТ 31446
«Трубы стальные обсадные и насосно-комрессорные для нефтяной и газовой промышленности»	Диаметр наружный 
от 168,28 мм до 425,45 мм, 
толщина стенки  
от 5,87 мм до 22,22 мм	Объекты, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20м и более	

	Номер разрешения	11-02-163-2018
	дата выдачи	25 октября 2018 г.
	действительно	24 октября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «БТ СВАП»
	Адрес	Российская Федерация, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, стр. 2, эт/пом/ком 3/VI/6К
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (указанный вид работ будет осуществлять обособленное подразделение ООО «БТ-СВАП» в г. Орехово-Зуево)
	Перечень технических устройств 

№ п/п	Наименование технического устройства	Технические условия на изготовление	Технические параметры	Область эксплуатации (применения)	
1.	Трубы стальные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием	ТУ 1394-104-81417928-2014
(с изменением № 1)	Диаметр номинальный  
до 1400 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов (газопроводы)	
2.	Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием	ТУ 1394-004-81417928-2014	Диаметр номинальный  
до 1400 мм включительно	Объекты магистральных трубопроводов 
(газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)	

	Номер разрешения	11-02-169-2018
	дата выдачи	6 ноября 2018 г.
	действительно	14 мая 2023 г.
	Выдано	Частному производственному унитарному предприятию «Системавтоматика»
	Адрес	Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21Б-3
	На право:	На право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

	Номер разрешения	11-02-174-2018
	дата выдачи	16 ноября 2018 г.
	действительно	15 ноября 2023 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	На право:	на право изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики:
Наименование	Модель	Обозначение
коды	Технические параметры	Примечание	
Газорегуляторные пункты	ГРП
	Пункты газорегуляторные блочные ТУ РБ 00555028-017-95	Максимальное входное давление 
МПа, не более - 1,2 *;
Диапазон настройки выходного давления, 
МПа - 0,002- 0,6 *;
Пропускная способность,  м3/ч - **		
Шкафные газорегуляторные пункты	ШРП
	Пункты газорегуляторные шкафные ТУ РБ 00555028-009-94
	Максимальное входное давление, 
МПа, не более - 1,2*;
Диапазон настройки выходного давления, 
МПа - 0,002- 0,6*;
Пропускная способность, м3/ч - **		
* Значение параметров могут изменяться в соответствии с требованиями, установленными в заказе, эксплуатационных документах на регуляторы.
** Определяется требованием заказчика и производительностью регуляторов.	

	Номер разрешения	11-02-175-2018
	дата выдачи	16 ноября 2018 г.
	действительно	15 ноября 2023 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	На право:	на право изготовления технических устройств (соединения изолирующие), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики:
Наименование	Модель	Обозначение	Технические параметры	Примечание	
Соединения изолирующие 
ТУ РБ 
100270876.085-2001	Соединения изолирующие фланцевые 	СИф	Номинальный диаметр  DN 50, 100, 150, 200, 300 мм;
Номинальное давление PN 1,2 МПа		
	Соединения изолирующие под приварку  	СИс	Номинальный диаметр DN 20, 25, 32, 40, 50 мм;
Номинальное давление PN 1,2 МПа		
	Соединения изолирующие под приварку для подземной установки 	СИс(п)	Номинальный диаметр DN 20, 25, 32, 40, 50 мм;
Номинальное давление PN 1,2 МПа		
	Соединения изолирующие муфтовые 	СИр	Номинальный диаметр DN 20, 25, 32, 40 мм;
Номинальное давление PN 0,3 МПа		
	Соединения изолирующие фланцево-приварные 	СИфс	Номинальный диаметр DN 50, 100, 150, 200, 300 мм;
Номинальное давление PN 1,2 МПа		
	Соединения изолирующие муфтовые короткие	СИр(к)	Номинальный диаметр DN 20, 25, 32, 40 мм;
Номинальное давление PN 0,3 МПа		
	Соединения изолирующие муфтовые  	СИ(п)р	Номинальный диаметр  DN 20, 25, 32, 40 мм;
Номинальное давление PN 0,3 МПа		
	Соединения изолирующие под приварку 	СИ(п)с	Номинальный диаметр DN 20, 25, 32, 40,50 мм;
Номинальное давление PN 0,005 МПа		
	Соединения изолирующие фланцевые	СИ(АТ)	Номинальный диаметр
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 мм;
Номинальное давление PN 1,2 МПа		

	Номер разрешения	11-02-177-2018
	дата выдачи	20 ноября 2018 г.
	действительно	19 ноября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «ТехСистема»
	Адрес	Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали (фитинги) для стальных газопроводов по ТУ 28.99.39-004-74825354-2017), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств, изготавливаемых 
на производственной площадке ООО «НПП «ТехСистема»
(Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 35)
№ п/п	Наименование	Обозначение	Минимальная толщина стенки, мм	Номинальный диаметр DN	Максимальное давление /
рабочая среда	
1.	Фитинг сбросной	ФС Г 32 - 1,2 - Ст20 - У	4,5	25	1,2 МПа / природный газ	
2.	Фитинг прямой	ФП Г 57 - 1,2 - Ст20 - У	5,5	50	1,2 МПа / природный газ	
1.			ФП Г 76 - 1,2 - Ст20 - У	6	65		
1.			ФП Г 89 - 1,2 - Ст20 - У	6,5	80		
1.			ФП Г 102 - 1,2 - Ст20 - У	5	100		
1.			ФП Г 108 - 1,2 - Ст20 - У	5	100		
1.			ФП Г 114 - 1,2 - Ст20 - У	5	100		
1.			ФП Г 133 - 1,2 - Ст20 - У	6,5	100		
1.			ФП Г 159 - 1,2 - Ст20 - У	7	150		
1.			ФП Г 168 - 1,2 - Ст20 - У	7	150		
1.			ФП Г 219 - 1,2 - Ст20 - У	8	200		
1.			ФП Г 273 - 1,2 - Ст20 - У	9,5	250		
1.			ФП Г 325 - 1,2 - Ст20 - У	9,5	300		
1.			ФП Г 426 - 1,2 - Ст20 - У	10	400		
1.			ФП Г 530 - 1,2 - Ст20 - У	10	500		
1.			ФП Г 630 - 1,2 - Ст20 - У	10	600		
1.			ФП Г 730 - 1,2 - Ст20 - У	10	700		
1.			ФП Г 820 - 1,2 - Ст20 - У	10	800		
1.			ФП Г 1020 - 1,2 - Ст20 - У	10	1000		
1.			ФП Г 1220 - 1,2 - Ст20 - У	10	1200		
3.	Фитинг тройник	ФТ Г 57 - 1,2 - Ст20 - У	3	50	1,2 МПа / природный газ	
1.			ФТ Г 76 - 1,2 - Ст20 - У	3,5	65		
1.			ФТ Г 89 - 1,2 - Ст20 - У	3,5	80		
1.			ФТГ 108 - 1,2 - Ст20 - У	4	100		
1.			ФТ Г 114 - 1,2 - Ст20 - У	4	100		
1.			ФТ Г 133 - 1,2 - Ст20 - У	4	100		
1.			ФТ Г 159 - 1,2 - Ст20 - У	4,5	150		
1.			ФТ Г 219 - 1,2 - Ст20 - У	6	200		
1.			ФТ Г 273 - 1,2 - Ст20 - У	7	250		
1.			ФТ Г 325 - 1,2 - Ст20 - У	8	300		
1.			ФТ Г 377 - 1,2 - Ст20 - У	10,0	350		
1.			ФТ Г 426 - 1,2 - Ст20 - У	10,0	400		
1.			ФТ Г 457 - 1,2 - Ст20 - У	10,0	450		
1.			ФТ Г 508 - 1,2 - Ст20 - У	11	500		
1.			ФТ Г 610 - 1,2 - Ст20 - У	12,5	600		
Перечень технических устройств, изготавливаемых 
на производственной площадке ООО «НПП «ТехСистема»
(Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 35)

№ п/п	Наименование	Обозначение	Минимальная толщина стенки, мм	Номинальный диаметр DN	Максимальное давление / 
рабочая среда	
4.	Фитинг сбросной	ФС Г 32 - 1,6 - Ст20 - У	4,5	25	1,6 МПа / сжиженный углеводородный газ 
(далее – СУГ)	
5.	Фитинг прямой	ФП Г 57 - 1,6 - Ст20 - У	5,5	50	1,6 МПа / СУГ	
		ФП Г 76 - 1,6 - Ст20 - У	6	65		
		ФП Г 89 - 1,6 - Ст20 - У	6,5	80		
		ФП Г 102 - 1,6 - Ст20 - У	5	100		
		ФП Г 108 - 1,6 - Ст20 - У	5	100		
		ФП Г 114 - 1,6 - Ст20 - У	5	100		
		ФП Г 133 - 1,6 - Ст20 - У	6,5	100		
		ФП Г 159 - 1,6 - Ст20 -У	7	150		
		ФП Г 168 - 1,6 - Ст20 - У	7	150		
		ФП Г 219 - 1,6 - Ст20 - У	8	200		
		ФП Г 273 - 1,6 - Ст20 - У	9,5	250		
		ФП Г 325 - 1,6 - Ст20 - У	9,5	300		
		ФП Г 426 - 1,6 - Ст20 - У	10	400		
		ФП Г 530 - 1,6 - Ст20 - У	10	500		
		ФП Г 630 - 1,6 - Ст20 - У	10	600		
		ФП Г 730 - 1,2 - Ст20 - У	10	700		
		ФП Г 820 - 1,6 - Ст20 - У	10	800		
		ФП Г 1020 - 1,6 - Ст20 - У	10	1000		
		ФП Г 1220 - 1,6 - Ст20 - У	10	1200		
6.	Фитинг тройник	ФТ Г 57 - 1,6 - Ст20 - У	3	50	1,6 МПа / СУГ	
		ФТ Г 76 - 1,6 - Ст20 - У	3,5	65		
		ФТ Г 89 - 1,6 - Ст20 - У	3,5	80		
		ФТГ 108 - 1,6 - Ст20 - У	4	100		
		ФТ Г 114 - 1,6 - Ст20 - У	4	100		
		ФТ Г 133 - 1,6 - Ст20 - У	4	100		
		ФТ Г 159 - 1,6 - Ст20 - У	4,5	150		
		ФТ Г 219 - 1,6 - Ст20 - У	6	200		
		ФТ Г 273 - 1,6 - Ст20 - У	7	250		
		ФТ Г 325 - 1,6 - Ст20 - У	8	300		
		ФТ Г 377 - 1,6 - Ст20 - У	10,0	350		
		ФТ Г 426 - 1,6 - Ст20 - У	10,0	400		
		ФТ Г 457 - 1,6 - Ст20 - У	10,0	450		
		ФТ Г 508 - 1,6 - Ст20 - У	11	500		
		ФТ Г 610 - 1,6 - Ст20 - У	12,5	600		

	Номер разрешения	11-02-179-2018
	дата выдачи	27 ноября 2018 г.
	действительно	26 ноября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью ПТО «Волга-Газ»
	Адрес	Российская Федерация, 410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 46, оф. 25	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и 
	технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, 
	подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики:

№
п/п	Наименование продукции	Модель	Обозначение (технические условия)	Технические параметры	
				Условный диаметр
DN, мм	Условное давление
РN, МПа	Наименование рабочей среды, климатическое исполнение	
1.	Газорегуляторные пункты блочные	ГРПБ, ПГБ	ТУ 4859-001-75954496- 2005	-	Р входное до 1,2 MПa,
Р выходное до 1,0 МПа	Природный газ,
обычное климатическое исполнение – 
У или УХЛ1	
2.	Газорегуляторные пункты шкафные	ГРП, ГРПШ ГРПУ ШРП, МРП, ГРПН	ТУ 4859-001- 75954496- 2005	-	Р входное до 1,2 MПa,
Р выходное до 1,0 МПа	Природный газ, обычное климатическое исполнение – 
У или УХЛ1	
3.	Газорегуляторные установки	ГРУ	ТУ 4859-001- 75954496- 2005	-	Р входное до 1,2 MПa,
Р выходное до 1,0 МПа	Природный газ, обычное климатическое исполнение – УХЛ3	
4.	Изолирующие фланцевые соединения	ИФС	ТУ 3799-006- 75954496- 2008	от 15 
до 500	до 1,6 МПа	Природный газ, обычное климатическое исполнение – УХЛ2	

	Номер разрешения	11-02-183-2018
	дата выдачи	30 ноября 2018 г.
	действительно	9 мая 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика»
	Адрес	Российская Федерация, 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, этаж 4, офис № 402
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) для внутритрубной 
диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Перечень технических устройств – комплексов внутритрубной диагностики КВД-3 (ТУ 26.51.66-001-18195636-2016), 
изготавливаемых Обособленным подразделением ООО «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика», 
(Свердловская область, г. Березовский, ул. Западная промзона, д. 14)

№ п/п	Модель	Наружный диаметр трубопроводов, 
мм	Область применения	Примечание	
1	КВД-3-219(8”) в составе: 
ДМТ-219(8”)
ДМТП-219(8”)
ПРТ-219(8”),
ПМО-219(8”) 
СО-219(8”)	219	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
2	КВД-3-273(10”) в составе: 
ДМТ-273(10”)
ДМТП-273(10”)
ПРТ-273(10”),
ПМО-273(10”) 
СО-273(10”)	273	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
3	КВД-3-325(12”) в составе: 
ДМТ-325(12”)
ДМТП-325(12”)
ПРТ-327(12”),
ПМО-325(12”) 
СО-325(12”) 	325	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
4	КВД-3-377(14”) в составе: 
ДМТ-377(14”)
ДМТП-377(14”)
ПРТ-377(14”),
ПМО-377(14”) 
СО-377(14”)	377	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
5	КВД-3-426(16”) в составе:
ДМТ-426(16”)
ДМТП-426(16”)
ПРТ-426(16”),
ПМО-426(16”) 
СО-426(16”)	426	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
6	КВД-3-500(20”) в составе:
ДМТ-500(20”)
ДМТП-500(20”)
ПРТ-500(20”),
ПМО-500(20”) 
СО-500(20”)	530	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		

Перечень технических устройств – комплексов внутритрубной диагностики КВД-3 (ТУ 26.51.66-001-18195636-2016), 
изготавливаемых Обособленным подразделением ООО «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика», 
(Свердловская область, г. Березовский, ул. Западная промзона, д. 14)

№ п/п	Модель	Наружный диаметр трубопроводов, 
мм	Область применения	Примечание	
7	КВД-3-700(28”) в составе:
ДМТ-700(28”)
ДМТП-700(28”)
ПРТ-700(28”),
ПМО-700(28”) 
СО-700(28”)	720	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
8	КВД-3-1000(40”) в составе:
ДМТБ-1000(40”)
ДМТПБ-1000(40”)
ПРТБ-1000(40”),
ПМОБ-1000(40”) 
СО-1000(40”)	1020	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
9	КВД-3-1200(48”) в составе:
ДМТБ-1200(48”)
ДМТПБ-1200(48”)
ПРТБ-1200(48”),
ПМОБ-1200(48”) 
СО-1200(48”)	1220	Магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		
10	КВД-3-1400(56”) в составе: 
ДМТБ-1400(56”)
ДМТПБ-1400(56”)
ПРТБ-1400(56”),
ПМОБ-1400(56”) 
СО-1400(56”)	1420	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, 
нефтепродуктопроводы		
11	КВД-3-800(32”) в составе: 
ДМТ-800(32”)
ДМТП-800(32”)
ПРТ-800(32”)
ПМО-800(32”) 
СО-800(32”)	820	Магистральные 
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы		

	Номер разрешения	11-02-186-2018
	дата выдачи	10 декабря 2018 г.
	действительно	9 декабря 2023 г.
	Выдано	фирме «AUREX LPG Sp. z. o.o.»
	Адрес	Polska, 05-552 Kolonia Mrokowska, ul. Ogrodowa 34
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные части и 
	детали), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень технических устройств

Наименование	Модель/
обозначение	Диаметр,
мм	Рабочее давление,
МПа	Рабочая
среда	
1	2	3	4	5	
Металлорукава для слива/налива СУГ	типа AUREX	20÷100	1,6÷4,0	сжиженный углеводородный газ (СУГ)	
Шланги высокого давления,
укомплектованные соответствующей арматурой (струбцины, шаровые краны, наконечники с резьбой, аварийные разрывные соединения,  фланцы, клапана, зажимные скобы)	типа AUREX	10÷100	2,5÷4,0	сжиженный углеводородный газ (СУГ)	

	Номер разрешения	11-02-188-2018
	дата выдачи	20 декабря 2018 г.
	действительно	19 декабря 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью  «Белпромизоляция»
	Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Денисова, 2а, пом. 74
	На право:	на право проведения экспертизы промышленной безопасности: опасных производственных объектов магистральных трубопроводов III типа опасности; потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и технических устройств, включенных в Перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 № 614 (п.п. 16.1-16.12)